(module HRLV-EZ (layer F.Cu) (tedit 5BAB905C)
  (fp_text reference U6 (at 0.1 -2.2) (layer F.Fab))
  (fp_text value HRLV-EZ (at -0.2 -4.1) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 9.3 -8.9) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.76 -8.9) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.22 -8.9) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.68 -8.9) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.86 -8.9) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.4 -8.9) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -5.94 -8.9) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -8.54 -5.34) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 8.46 7.26) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Sensors_Detectors/HRLV-EZ.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
