(module ESP-03 (layer F.Cu) (tedit 584770AC)
  (descr "Module, ESP-8266, ESP-03, 14 pad, SMD")
  (tags "Module ESP-8266 ESP8266")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 3.17628 -4.36498) (layer F.SilkS))
  (fp_text value >VALUE (at 3.81128 14.36498) (layer F.SilkS))
  (pad 7 smd rect (at 12.2 0.20194) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 12.2 2.20092) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 12.2 12.19836) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0 12.19836) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 10.19938) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0 4.20244) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 6.19888) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 2.20092) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0 8.19786) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 12.2 4.20244) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 12.2 10.19938) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 12.2 6.19888) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 12.2 8.19786) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 0.20194) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
