(module ESP-06 (layer F.Cu) (tedit 58BB9C47)
  (fp_text reference REF** (at -6.23 -8.05) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ESP-06 (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (fp_text user AI (at -5.65 -3.95) (layer F.SilkS))
  (fp_text user WIFI (at 4.25 -4.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text user FCC (at -5.6 4.05) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -7.35 -5.85) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.75 -2.9) (size 1.2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -7.75 0) (size 1.2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -7.75 2.9) (size 1.2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -7.35 5.85) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.7 6.15) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 6.15) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.7 6.15) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 7.35 5.85) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 7.75 2.9) (size 1.2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 7.75 0) (size 1.2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 7.75 -2.9) (size 1.2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 7.35 -5.85) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 2.7 -6.15) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0 -6.15) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.7 -6.15) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -1.3 -1.3) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -1.3 1.3) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 1.3 1.3) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 1.3 -1.3) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
