(module ESP-07S (layer F.Cu) (tedit 5A27B10B)
  (descr "Module, ESP-8266, ESP-07S, 14 pad, SMD")
  (tags "Module ESP-8266 ESP8266")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -9.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value >VALUE (at 0 9.5) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -7.7 -7) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.7 -5) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -7.7 -3) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -7.7 -1) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -7.7 1) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -7.7 3) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -7.7 5) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -7.7 7) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 7.7 7) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 7.7 5) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 7.7 3) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 7.7 1) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 7.7 -1) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 7.7 -3) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 7.7 -5) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 7.7 -7) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
