(module ESP-12E (layer F.Cu) (tedit 58B47889)
  (descr "Module, ESP-8266, ESP-12, 16 pad, SMD")
  (tags "Module ESP-8266 ESP8266")
  (fp_text reference REF** (at 6.35 2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ESP-12E (at 6.35 6.35) (layer F.Fab) hide)
  (fp_text user "No Copper" (at 6.892 -5.4) (layer F.CrtYd))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 4) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0 6) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at 0 8) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 0 10) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole oval (at 0 12) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole oval (at 0 14) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole oval (at 14 14) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole oval (at 14 12) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.6 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole oval (at 14 10) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole oval (at 14 8) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole oval (at 14 6) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole oval (at 14 4) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole oval (at 14 2) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole oval (at 14 0) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole oval (at 1.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole oval (at 3.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole oval (at 5.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole oval (at 7.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole oval (at 9.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole oval (at 11.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${ESPLIB}/ESP8266.3dshapes/ESP-12E.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
