(module ESP-201 (layer F.Cu) (tedit 577EFF88)
  (descr "Module, ESP-8266, ESP-201, 26 pin, through hole, 0.1 inch")
  (tags "Module ESP-8266 ESP8266")
  (fp_text reference REF** (at 20.574 -7.366) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ESP-201 (at 11.43 1.27) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 10.16 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 12.7 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 15.24 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 17.78 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 20.32 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0 22.86 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 25.4 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 22.86 25.4 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 22.86 22.86 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 22.86 20.32 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 22.86 17.78 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 22.86 15.24 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 22.86 12.7 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 22.86 10.16 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 22.86 7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 22.86 5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 22.86 2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 22.86 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 14.732 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 12.192 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at 9.652 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole circle (at 7.112 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
