(module MW-IRM-10-5 (layer F.Cu) (tedit 61D5A22A)
  (descr "ACDC-Converter, 3W, Meanwell, IRM-03, THT, https://www.meanwell.com/Upload/PDF/IRM-03/IRM-03-SPEC.PDF")
  (tags "ACDC-Converter 3W THT")
  (fp_text reference PS1 (at 8.89 -4.5 -180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HLK-PM01 (at 8.89 16.24 -180) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 8.89 14.24 -180) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 3.45 3.6) (size 2.3 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 14.2 3.6) (size 2.3 2.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.45 42.1) (size 2.3 2.3) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 11.45 42.1) (size 2.3 2.3) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Converter_ACDC.3dshapes/Converter_ACDC_MeanWell_IRM-03-xx_THT.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
