(footprint "ESP-12F_Castellated"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "ESP-12F soude en CMS sur ses bords castelles. Pads de X=7.45 a 10.45 : 0.55 mm sous le module, 2.45 mm accessibles au fer. Trou de via 0.8 mm a X=+/-9.75, au bord EXTERIEUR du pad, hors du module. 6 pads de flash non connectes. Zone antenne 6.2 mm : AUCUN cuivre, aucune couche.")
	(tags "ESP-12F ESP8266 THT castellated Ai-Thinker")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -13.5 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "ESP-12F_Castellated"
		(at 0 13.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr through_hole)
	(pad "1" thru_hole oval
		(at -9.75 -3.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset 0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "2" thru_hole oval
		(at -9.75 -1.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset 0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" thru_hole oval
		(at -9.75 0.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset 0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "4" thru_hole oval
		(at -9.75 2.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset 0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "5" thru_hole oval
		(at -9.75 4.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset 0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "6" thru_hole oval
		(at -9.75 6.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset 0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "7" thru_hole oval
		(at -9.75 8.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset 0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "8" thru_hole oval
		(at -9.75 10.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset 0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "15" thru_hole oval
		(at 9.75 10.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset -0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "16" thru_hole oval
		(at 9.75 8.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset -0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "17" thru_hole oval
		(at 9.75 6.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset -0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "18" thru_hole oval
		(at 9.75 4.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset -0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "19" thru_hole oval
		(at 9.75 2.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset -0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "20" thru_hole oval
		(at 9.75 0.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset -0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "21" thru_hole oval
		(at 9.75 -1.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset -0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "22" thru_hole oval
		(at 9.75 -3.5)
		(size 3 1.3)
		(drill 0.8
			(offset -0.8 0)
		)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -5 12)
		(size 1 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -3 12)
		(size 1 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -1 12)
		(size 1 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 1 12)
		(size 1 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 3 12)
		(size 1 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 5 12)
		(size 1 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
)
