(footprint "JST_PUD_S10B-PUDSS-1_2x05_P2.00mm_Horizontal"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "JST PUD series connector, S10B-PUDSS-1 (http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/ePUD.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
	(tags "connector JST PUD top entry")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 4 -1.8 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "JST_PUD_S10B-PUDSS-1_2x05_P2.00mm_Horizontal"
		(at 4 13.3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 4 5.75 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -0.9 9.7)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.65)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 8.9 9.7)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.65)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" thru_hole roundrect
		(at 0 0)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.208333)
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 0 2)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 2 0)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 2 2)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 4 0)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 4 2)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 6 0)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at 6 2)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "9" thru_hole circle
		(at 8 0)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at 8 2)
		(size 1.2 1.2)
		(drill 0.75)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Connector_JST.3dshapes/JST_PUD_S10B-PUDSS-1_2x05_P2.00mm_Horizontal.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
