(footprint "SAS-mini_TEConnectivity_1888174_Vertical"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "36pin mini SAS connector, http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1888174&DocType=Customer+Drawing&DocLang=English")
	(tags "SAS mini connector")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 4 -7.4 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "SAS-mini_TEConnectivity_1888174_Vertical"
		(at 2.3 7.49 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -0.025 -0.01 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -8 0)
		(size 1.55 1.55)
		(drill 1.55)
		(layers "*.Mask" "B.Cu")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 8 0)
		(size 1.55 1.55)
		(drill 1.55)
		(layers "*.Mask" "B.Cu")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at -8.9 -5.24)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(zone_connect 2)
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -8.9 -2)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -8.9 2)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at -8.9 4.03)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 8.9 -6.24)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 8.9 -2)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 8.9 2)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at 8.9 4.03)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "A1" smd oval
		(at -6.6 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd oval
		(at -5.8 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd oval
		(at -5 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A4" smd oval
		(at -4.2 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd oval
		(at -3.4 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd oval
		(at -2.6 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd oval
		(at -1.8 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd oval
		(at -1 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd oval
		(at -0.2 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A10" smd oval
		(at 0.6 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A11" smd oval
		(at 1.4 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A12" smd oval
		(at 2.2 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A13" smd oval
		(at 3 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A14" smd oval
		(at 3.8 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A15" smd oval
		(at 4.6 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A16" smd oval
		(at 5.4 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A17" smd oval
		(at 6.2 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A18" smd oval
		(at 7 2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd oval
		(at -7 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd oval
		(at -6.2 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B3" smd oval
		(at -5.4 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B4" smd oval
		(at -4.6 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B5" smd oval
		(at -3.8 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B6" smd oval
		(at -3 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B7" smd oval
		(at -2.2 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B8" smd oval
		(at -1.4 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B9" smd oval
		(at -0.6 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B10" smd oval
		(at 0.2 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B11" smd oval
		(at 1 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B12" smd oval
		(at 1.8 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B13" smd oval
		(at 2.6 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B14" smd oval
		(at 3.4 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B15" smd oval
		(at 4.2 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B16" smd oval
		(at 5 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B17" smd oval
		(at 5.8 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B18" smd oval
		(at 6.6 -2.91)
		(size 0.35 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Connector_SATA_SAS.3dshapes/SAS-mini_TEConnectivity_1888174_Vertical.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
