(footprint "Samtec_LSHM-105-xx.x-x-DV-N_2x05_P0.50mm_Vertical"
	(version 20240108)
	(generator "kicad-footprint-generator")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Samtec LSHM 0.50 mm Razor Beam High-Speed Hermaphroditic Terminal/Socket Strip, LSHM-105-xx.x-x-DV-N, 5 Pins per row (http://suddendocs.samtec.com/prints/lshm-1xx-xx.x-x-dv-a-x-x-tr-footprint.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
	(tags "connector Samtec  vertical")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -3.8 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Samtec_LSHM-105-xx.x-x-DV-N_2x05_P0.50mm_Vertical"
		(at 0 3.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -2.25 -0.85)
		(size 1.45 1.45)
		(drill 1.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 2.25 -0.85)
		(size 1.45 1.45)
		(drill 1.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -1 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -0.5 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -0.5 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 0 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 0 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 0.5 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 0.5 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 1 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 1 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Connector_Samtec.3dshapes/Samtec_LSHM-105-xx.x-x-DV-N_2x05_P0.50mm_Vertical.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
