(footprint "Samtec_LSHM-120-xx.x-x-DV-N_2x20_P0.50mm_Vertical"
	(version 20240108)
	(generator "kicad-footprint-generator")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Samtec LSHM 0.50 mm Razor Beam High-Speed Hermaphroditic Terminal/Socket Strip, LSHM-120-xx.x-x-DV-N, 20 Pins per row (http://suddendocs.samtec.com/prints/lshm-1xx-xx.x-x-dv-a-x-x-tr-footprint.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
	(tags "connector Samtec  vertical")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -3.8 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Samtec_LSHM-120-xx.x-x-DV-N_2x20_P0.50mm_Vertical"
		(at 0 3.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -6 -0.85)
		(size 1.45 1.45)
		(drill 1.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 6 -0.85)
		(size 1.45 1.45)
		(drill 1.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -4.75 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -4.75 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -4.25 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -4.25 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -3.75 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -3.75 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -3.25 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -3.25 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -2.75 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -2.75 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -2.25 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at -2.25 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at -1.75 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at -1.75 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at -1.25 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at -1.25 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at -0.75 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at -0.75 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at -0.25 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at -0.25 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 0.25 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 0.25 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 0.75 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 0.75 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "25" smd rect
		(at 1.25 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "26" smd rect
		(at 1.25 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "27" smd rect
		(at 1.75 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "28" smd rect
		(at 1.75 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "29" smd rect
		(at 2.25 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "30" smd rect
		(at 2.25 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "31" smd rect
		(at 2.75 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "32" smd rect
		(at 2.75 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "33" smd rect
		(at 3.25 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "34" smd rect
		(at 3.25 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "35" smd rect
		(at 3.75 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at 3.75 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "37" smd rect
		(at 4.25 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "38" smd rect
		(at 4.25 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "39" smd rect
		(at 4.75 -1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "40" smd rect
		(at 4.75 1.85)
		(size 0.3 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Connector_Samtec.3dshapes/Samtec_LSHM-120-xx.x-x-DV-N_2x20_P0.50mm_Vertical.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
