(footprint "TE_MATE-N-LOK_1-770969-x_2x03_P4.14mm_Horizontal"
	(version 20240108)
	(generator "kicad-footprint-generator")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Molex Mini-Universal MATE-N-LOK, old mpn/engineering number: 1-770969-x, 3 Pins per row (http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=82181_SOFTSHELL_HIGH_DENSITY&DocType=CS&DocLang=EN), generated with kicad-footprint-generator")
	(tags "connector TE MATE-N-LOK horizontal")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 11.99 -4.06 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "TE_MATE-N-LOK_1-770969-x_2x03_P4.14mm_Horizontal"
		(at 11.99 12.34 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr through_hole)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 17.64 4.14 90)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 11.48 4.14)
		(size 3.86 3.86)
		(drill 3.86)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" thru_hole roundrect
		(at 0 0)
		(size 2.64 2.64)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.094697)
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 0 4.14)
		(size 2.64 2.64)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 0 8.28)
		(size 2.64 2.64)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 4.14 0)
		(size 2.64 2.64)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 4.14 4.14)
		(size 2.64 2.64)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 4.14 8.28)
		(size 2.64 2.64)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Connector_TE-Connectivity.3dshapes/TE_MATE-N-LOK_1-770969-x_2x03_P4.14mm_Horizontal.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
