(footprint "Crystal_C38-LF_D3.0mm_L8.0mm_Horizontal_1EP_style1"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Crystal THT C38-LF 8.0mm length 3.0mm diameter")
	(tags "['C38-LF']")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -2.07 2.25 90)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Crystal_C38-LF_D3.0mm_L8.0mm_Horizontal_1EP_style1"
		(at 3.97 2.25 90)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0.95 5.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 0 0)
		(size 1 1)
		(drill 0.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 1.9 0)
		(size 1 1)
		(drill 0.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 0.95 7)
		(size 3 8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Crystal.3dshapes/Crystal_C38-LF_D3.0mm_L8.0mm_Horizontal_1EP_style1.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
