(footprint "L_Radial_D16.0mm_P10.00mm_Panasonic_15E-L"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Panasonic ELC Type 15E-L inductor, radial, shielded, pin pitch=10.00mm, diameter=16.0mm, https://mediap.industry.panasonic.eu/assets/imported/industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AGB0000/AGB0000CE10.pdf")
	(tags "ELC15ExxxL")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 5 -9.25 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "L_Radial_D16.0mm_P10.00mm_Panasonic_15E-L"
		(at 5 9.175 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 5 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 0 0)
		(size 2.4 2.4)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 10 0)
		(size 2.4 2.4)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "MP" thru_hole circle
		(at 5 -5 90)
		(size 2.4 2.4)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Inductor_THT.3dshapes/L_Radial_D16.0mm_P10.00mm_Panasonic_15E-L.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
