(footprint "Google_Coral_SMT_TPU_Module"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Google_Coral_SMT_TPU_Module (https://coral.ai/static/files/Coral-Accelerator-Module-datasheet.pdf)")
	(tags "Google_Coral TPU Module")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -5.3 -5.9 180)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Google_Coral_SMT_TPU_Module"
		(at 0 6.25 180)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.9 0.7 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -6.9 -4.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -6.9 -4 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -6.9 -3.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -6.9 -3 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -6.9 -2.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -6.9 -2 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -6.9 -1.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -6.9 -1 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -6.9 -0.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -6.9 0 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at -6.9 0.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at -6.9 1 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at -6.9 1.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at -6.9 2 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at -6.9 2.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at -6.9 3 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at -6.9 3.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at -6.9 4 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at -6.9 4.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at -6 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "21" smd roundrect
		(at -5.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "22" smd roundrect
		(at -5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "23" smd roundrect
		(at -4.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at -4 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "25" smd roundrect
		(at -3.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "26" smd roundrect
		(at -3 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "27" smd roundrect
		(at -2.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "28" smd roundrect
		(at -2 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "29" smd roundrect
		(at -1.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "30" smd roundrect
		(at -1 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "31" smd roundrect
		(at -0.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "32" smd roundrect
		(at 0 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "33" smd roundrect
		(at 0.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "34" smd roundrect
		(at 1 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "35" smd roundrect
		(at 1.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "36" smd roundrect
		(at 2 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "37" smd roundrect
		(at 2.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "38" smd roundrect
		(at 3 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "39" smd roundrect
		(at 3.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "40" smd roundrect
		(at 4 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "41" smd roundrect
		(at 4.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "42" smd roundrect
		(at 5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "43" smd roundrect
		(at 5.5 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "44" smd roundrect
		(at 6 4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "45" smd roundrect
		(at 6.9 4.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "46" smd roundrect
		(at 6.9 4 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "47" smd roundrect
		(at 6.9 3.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "48" smd roundrect
		(at 6.9 3 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "49" smd roundrect
		(at 6.9 2.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "50" smd roundrect
		(at 6.9 2 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "51" smd roundrect
		(at 6.9 1.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "52" smd roundrect
		(at 6.9 1 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "53" smd roundrect
		(at 6.9 0.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "54" smd roundrect
		(at 6.9 0 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "55" smd roundrect
		(at 6.9 -0.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "56" smd roundrect
		(at 6.9 -1 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "57" smd roundrect
		(at 6.9 -1.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "58" smd roundrect
		(at 6.9 -2 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "59" smd roundrect
		(at 6.9 -2.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "60" smd roundrect
		(at 6.9 -3 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "61" smd roundrect
		(at 6.9 -3.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "62" smd roundrect
		(at 6.9 -4 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "63" smd roundrect
		(at 6.9 -4.5 270)
		(size 0.3 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "64" smd roundrect
		(at 6 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "65" smd roundrect
		(at 5.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "66" smd roundrect
		(at 5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "67" smd roundrect
		(at 4.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "68" smd roundrect
		(at 4 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "69" smd roundrect
		(at 3.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "70" smd roundrect
		(at 3 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "71" smd roundrect
		(at 2.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "72" smd roundrect
		(at 2 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "73" smd roundrect
		(at 1.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "74" smd roundrect
		(at 1 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "75" smd roundrect
		(at 0.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "76" smd roundrect
		(at 0 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "77" smd roundrect
		(at -0.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "78" smd roundrect
		(at -1 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "79" smd roundrect
		(at -1.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "80" smd roundrect
		(at -2 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "81" smd roundrect
		(at -2.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "82" smd roundrect
		(at -3 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "83" smd roundrect
		(at -3.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "84" smd roundrect
		(at -4 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "85" smd roundrect
		(at -4.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "86" smd roundrect
		(at -5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "87" smd roundrect
		(at -5.5 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "88" smd roundrect
		(at -6 -4.4 270)
		(size 0.6 0.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1666666667)
	)
	(pad "89" smd roundrect
		(at 5.6 -2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "90" smd roundrect
		(at 4 -2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "91" smd roundrect
		(at 2.4 -2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "92" smd roundrect
		(at 0.8 -2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "93" smd roundrect
		(at -0.8 -2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "94" smd roundrect
		(at -2.4 -2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "95" smd roundrect
		(at -4 -2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "96" smd roundrect
		(at -5.6 -2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "97" smd roundrect
		(at 5.6 -0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "98" smd roundrect
		(at 4 -0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "99" smd roundrect
		(at 2.4 -0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "100" smd roundrect
		(at 0.8 -0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "101" smd roundrect
		(at -0.8 -0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "102" smd roundrect
		(at -2.4 -0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "103" smd roundrect
		(at -4 -0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "104" smd roundrect
		(at -5.6 -0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "105" smd roundrect
		(at 5.6 0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "106" smd roundrect
		(at 4 0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "107" smd roundrect
		(at 2.4 0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "108" smd roundrect
		(at 0.8 0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "109" smd roundrect
		(at -0.8 0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "110" smd roundrect
		(at -2.4 0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "111" smd roundrect
		(at -4 0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "112" smd roundrect
		(at -5.6 0.8 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "113" smd roundrect
		(at 5.6 2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "114" smd roundrect
		(at 4 2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "115" smd roundrect
		(at 2.4 2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "116" smd roundrect
		(at 0.8 2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "117" smd roundrect
		(at -0.8 2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "118" smd roundrect
		(at -2.4 2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "119" smd roundrect
		(at -4 2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(pad "120" smd roundrect
		(at -5.6 2.4 270)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.0625)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Module.3dshapes/Google_Coral_SMT_TPU_Module.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
