(footprint "BGA-200_10x14.5mm_Layout12x22_P0.8x0.65mm"
	(version 20240108)
	(generator "kicad-footprint-generator")
	(layer "F.Cu")
	(descr "BGA-200, 10.0x14.5mm, 200 Ball, 12x22 Layout, 0.8x0.65mm Pitch, http://www.issi.com/WW/pdf/43-46LQ32256A-AL.pdf")
	(tags "BGA 200 0.8x0.65")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -8.25 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "BGA-200_10x14.5mm_Layout12x22_P0.8x0.65mm"
		(at 0 8.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -4.4 -6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "A10" smd circle
		(at 2.8 -6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "A11" smd circle
		(at 3.6 -6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "A12" smd circle
		(at 4.4 -6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at -3.6 -6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -2.8 -6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "A4" smd circle
		(at -2 -6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "A5" smd circle
		(at -1.2 -6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "A8" smd circle
		(at 1.2 -6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "A9" smd circle
		(at 2 -6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AA1" smd circle
		(at -4.4 6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AA10" smd circle
		(at 2.8 6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AA11" smd circle
		(at 3.6 6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AA12" smd circle
		(at 4.4 6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AA2" smd circle
		(at -3.6 6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AA3" smd circle
		(at -2.8 6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AA4" smd circle
		(at -2 6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AA5" smd circle
		(at -1.2 6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AA8" smd circle
		(at 1.2 6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AA9" smd circle
		(at 2 6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AB1" smd circle
		(at -4.4 6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AB10" smd circle
		(at 2.8 6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AB11" smd circle
		(at 3.6 6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AB12" smd circle
		(at 4.4 6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AB2" smd circle
		(at -3.6 6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AB3" smd circle
		(at -2.8 6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AB4" smd circle
		(at -2 6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AB5" smd circle
		(at -1.2 6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AB8" smd circle
		(at 1.2 6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "AB9" smd circle
		(at 2 6.825)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -4.4 -6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "B10" smd circle
		(at 2.8 -6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "B11" smd circle
		(at 3.6 -6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "B12" smd circle
		(at 4.4 -6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -3.6 -6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at -2.8 -6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "B4" smd circle
		(at -2 -6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "B5" smd circle
		(at -1.2 -6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "B8" smd circle
		(at 1.2 -6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "B9" smd circle
		(at 2 -6.175)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -4.4 -5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "C10" smd circle
		(at 2.8 -5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "C11" smd circle
		(at 3.6 -5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "C12" smd circle
		(at 4.4 -5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at -3.6 -5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at -2.8 -5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "C4" smd circle
		(at -2 -5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "C5" smd circle
		(at -1.2 -5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "C8" smd circle
		(at 1.2 -5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "C9" smd circle
		(at 2 -5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -4.4 -4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "D10" smd circle
		(at 2.8 -4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "D11" smd circle
		(at 3.6 -4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "D12" smd circle
		(at 4.4 -4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at -3.6 -4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "D3" smd circle
		(at -2.8 -4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "D4" smd circle
		(at -2 -4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "D5" smd circle
		(at -1.2 -4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "D8" smd circle
		(at 1.2 -4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "D9" smd circle
		(at 2 -4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -4.4 -4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "E10" smd circle
		(at 2.8 -4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "E11" smd circle
		(at 3.6 -4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "E12" smd circle
		(at 4.4 -4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "E2" smd circle
		(at -3.6 -4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "E3" smd circle
		(at -2.8 -4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "E4" smd circle
		(at -2 -4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "E5" smd circle
		(at -1.2 -4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "E8" smd circle
		(at 1.2 -4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "E9" smd circle
		(at 2 -4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "F1" smd circle
		(at -4.4 -3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "F10" smd circle
		(at 2.8 -3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "F11" smd circle
		(at 3.6 -3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "F12" smd circle
		(at 4.4 -3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "F2" smd circle
		(at -3.6 -3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "F3" smd circle
		(at -2.8 -3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "F4" smd circle
		(at -2 -3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "F5" smd circle
		(at -1.2 -3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "F8" smd circle
		(at 1.2 -3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "F9" smd circle
		(at 2 -3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -4.4 -2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "G10" smd circle
		(at 2.8 -2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "G11" smd circle
		(at 3.6 -2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "G12" smd circle
		(at 4.4 -2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "G2" smd circle
		(at -3.6 -2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -2.8 -2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "G4" smd circle
		(at -2 -2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "G5" smd circle
		(at -1.2 -2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "G8" smd circle
		(at 1.2 -2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "G9" smd circle
		(at 2 -2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "H1" smd circle
		(at -4.4 -2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "H10" smd circle
		(at 2.8 -2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "H11" smd circle
		(at 3.6 -2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "H12" smd circle
		(at 4.4 -2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -3.6 -2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "H3" smd circle
		(at -2.8 -2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "H4" smd circle
		(at -2 -2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "H5" smd circle
		(at -1.2 -2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "H8" smd circle
		(at 1.2 -2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "H9" smd circle
		(at 2 -2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "J1" smd circle
		(at -4.4 -1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "J10" smd circle
		(at 2.8 -1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "J11" smd circle
		(at 3.6 -1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "J12" smd circle
		(at 4.4 -1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "J2" smd circle
		(at -3.6 -1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "J3" smd circle
		(at -2.8 -1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "J4" smd circle
		(at -2 -1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "J5" smd circle
		(at -1.2 -1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "J8" smd circle
		(at 1.2 -1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "J9" smd circle
		(at 2 -1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "K1" smd circle
		(at -4.4 -0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "K10" smd circle
		(at 2.8 -0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "K11" smd circle
		(at 3.6 -0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "K12" smd circle
		(at 4.4 -0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "K2" smd circle
		(at -3.6 -0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "K3" smd circle
		(at -2.8 -0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "K4" smd circle
		(at -2 -0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "K5" smd circle
		(at -1.2 -0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "K8" smd circle
		(at 1.2 -0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "K9" smd circle
		(at 2 -0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "N1" smd circle
		(at -4.4 0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "N10" smd circle
		(at 2.8 0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "N11" smd circle
		(at 3.6 0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "N12" smd circle
		(at 4.4 0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "N2" smd circle
		(at -3.6 0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "N3" smd circle
		(at -2.8 0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "N4" smd circle
		(at -2 0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "N5" smd circle
		(at -1.2 0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "N8" smd circle
		(at 1.2 0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "N9" smd circle
		(at 2 0.975)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "P1" smd circle
		(at -4.4 1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "P10" smd circle
		(at 2.8 1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "P11" smd circle
		(at 3.6 1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "P12" smd circle
		(at 4.4 1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "P2" smd circle
		(at -3.6 1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "P3" smd circle
		(at -2.8 1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "P4" smd circle
		(at -2 1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "P5" smd circle
		(at -1.2 1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "P8" smd circle
		(at 1.2 1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "P9" smd circle
		(at 2 1.625)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "R1" smd circle
		(at -4.4 2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "R10" smd circle
		(at 2.8 2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "R11" smd circle
		(at 3.6 2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "R12" smd circle
		(at 4.4 2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "R2" smd circle
		(at -3.6 2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "R3" smd circle
		(at -2.8 2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "R4" smd circle
		(at -2 2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "R5" smd circle
		(at -1.2 2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "R8" smd circle
		(at 1.2 2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "R9" smd circle
		(at 2 2.275)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "T1" smd circle
		(at -4.4 2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "T10" smd circle
		(at 2.8 2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "T11" smd circle
		(at 3.6 2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "T12" smd circle
		(at 4.4 2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "T2" smd circle
		(at -3.6 2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "T3" smd circle
		(at -2.8 2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "T4" smd circle
		(at -2 2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "T5" smd circle
		(at -1.2 2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "T8" smd circle
		(at 1.2 2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "T9" smd circle
		(at 2 2.925)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "U1" smd circle
		(at -4.4 3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "U10" smd circle
		(at 2.8 3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "U11" smd circle
		(at 3.6 3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "U12" smd circle
		(at 4.4 3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "U2" smd circle
		(at -3.6 3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "U3" smd circle
		(at -2.8 3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "U4" smd circle
		(at -2 3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "U5" smd circle
		(at -1.2 3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "U8" smd circle
		(at 1.2 3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "U9" smd circle
		(at 2 3.575)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "V1" smd circle
		(at -4.4 4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "V10" smd circle
		(at 2.8 4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "V11" smd circle
		(at 3.6 4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "V12" smd circle
		(at 4.4 4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "V2" smd circle
		(at -3.6 4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "V3" smd circle
		(at -2.8 4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "V4" smd circle
		(at -2 4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "V5" smd circle
		(at -1.2 4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "V8" smd circle
		(at 1.2 4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "V9" smd circle
		(at 2 4.225)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "W1" smd circle
		(at -4.4 4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "W10" smd circle
		(at 2.8 4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "W11" smd circle
		(at 3.6 4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "W12" smd circle
		(at 4.4 4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "W2" smd circle
		(at -3.6 4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "W3" smd circle
		(at -2.8 4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "W4" smd circle
		(at -2 4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "W5" smd circle
		(at -1.2 4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "W8" smd circle
		(at 1.2 4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "W9" smd circle
		(at 2 4.875)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "Y1" smd circle
		(at -4.4 5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "Y10" smd circle
		(at 2.8 5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "Y11" smd circle
		(at 3.6 5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "Y12" smd circle
		(at 4.4 5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "Y2" smd circle
		(at -3.6 5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "Y3" smd circle
		(at -2.8 5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "Y4" smd circle
		(at -2 5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "Y5" smd circle
		(at -1.2 5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "Y8" smd circle
		(at 1.2 5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(pad "Y9" smd circle
		(at 2 5.525)
		(size 0.27 0.27)
		(property pad_prop_bga)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
	)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Package_BGA.3dshapes/BGA-200_10x14.5mm_Layout12x22_P0.8x0.65mm.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
