(footprint "Infineon_SOIC-20W_7.6x12.8mm_P1.27mm"
	(version 20240108)
	(generator "kicad-footprint-generator")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Infineon  SOIC, 20 Pin (https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PG-DSO-20-77_SPO_PDF-Package-v15_00-EN.pdf?fileId=5546d4625c54d85b015c627e1a0c23b3, https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PG-DSO-20-77_FPD_PDF-Footprint-v15_00-EN.pdf?fileId=5546d4625c54d85b015c5f0f49614324), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
	(tags "Infineon SOIC SO PG-DSO-20 PG-DSO-20-6 PG-DSO-20-9 PG-DSO-20-31 PG-DSO-20-32 PG-DSO-20-36 PG-DSO-20-43 PG-DSO-20-45 PG-DSO-20-55 PG-DSO-20-66 PG-DSO-20-77")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -7.35 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Infineon_SOIC-20W_7.6x12.8mm_P1.27mm"
		(at 0 7.35 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -4.865 -5.715)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -4.865 -4.445)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -4.865 -3.175)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -4.865 -1.905)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -4.865 -0.635)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -4.865 0.635)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -4.865 1.905)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -4.865 3.175)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -4.865 4.445)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -4.865 5.715)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at 4.865 5.715)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at 4.865 4.445)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 4.865 3.175)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 4.865 1.905)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 4.865 0.635)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 4.865 -0.635)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at 4.865 -1.905)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at 4.865 -3.175)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at 4.865 -4.445)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at 4.865 -5.715)
		(size 1.67 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Package_SO.3dshapes/Infineon_SOIC-20W_7.6x12.8mm_P1.27mm.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
