(footprint "Relay_SPDT_Omron_G6EK"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Relay SPDT Omron Serie G6EK, see http://www.logosfoundation.org/instrum_gwr/pi/Omron_G6E_134P.pdf")
	(tags "Relay SPDT Omron Serie G6EK")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 3.7 -2.7 180)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Relay_SPDT_Omron_G6EK"
		(at 3.6 15.5 180)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 3.81 6.35 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at 0 0 270)
		(size 1.50114 1.50114)
		(drill 0.8001)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 0 5.08 270)
		(size 1.50114 1.50114)
		(drill 0.8001)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 0 12.7 270)
		(size 1.50114 1.50114)
		(drill 0.8001)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 7.62 12.7 270)
		(size 1.50114 1.50114)
		(drill 0.8001)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at 7.62 5.08 270)
		(size 1.50114 1.50114)
		(drill 0.8001)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "12" thru_hole circle
		(at 7.62 0 270)
		(size 1.50114 1.50114)
		(drill 0.8001)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Relay_THT.3dshapes/Relay_SPDT_Omron_G6EK.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
