(footprint "Transformer_Pulse_H1100NL"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "For H1100NL, H1101NL, H1102NL, H1121NL, H1183NL, H1199NL, HX1188NL, HX1198NL and H1302NL. https://productfinder.pulseeng.com/doc_type/WEB301/doc_num/H1102NL/doc_part/H1102NL.pdf")
	(tags "H1100NL H1101NL H1102NL H1121NL H1183NL H1199NL HX1188NL HX1198NL H1302N")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -7.5 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Transformer_Pulse_H1100NL"
		(at 0 7.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -4.255 -4.445)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -4.255 -3.175)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -4.255 -1.905)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -4.255 -0.635)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -4.255 0.635)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -4.255 1.905)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -4.255 3.175)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -4.255 4.445)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at 4.255 4.445)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at 4.255 3.175)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at 4.255 1.905)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at 4.255 0.635)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 4.255 -0.635)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 4.255 -1.905)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 4.255 -3.175)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 4.255 -4.445)
		(size 1.65 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Transformer_SMD.3dshapes/Transformer_Pulse_H1100NL.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
