(kicad_symbol_lib
	(version 20241209)
	(generator "kicad_symbol_editor")
	(generator_version "9.0")
	(symbol "7400"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7400"
			(at 5.08 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7400_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "7400_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7400_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output output_low
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "7400_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output output_low
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7400_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin output output_low
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7400_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output output_low
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7401"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7401"
			(at 5.08 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7401_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "7401_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7401_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "7401_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7401_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7401_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7402"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 5.08 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7402"
			(at 5.08 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7402_0_0"
			(text "1"
				(at 3.81 0 0)
			)
		)
		(symbol "7402_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7402_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
		)
		(symbol "7402_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "7402_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "7402_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7404"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 5.08 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7404"
			(at 3.81 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7404_0_0"
			(text "1"
				(at -0.508 0.508 0)
			)
		)
		(symbol "7404_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7404_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
		)
		(symbol "7404_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin input inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "7404_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin input inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7404_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7404_5_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin input inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "7404_6_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin input inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7405"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 5.08 8.89 0)
		)
		(property "Value" "7405"
			(at 5.08 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7405_0_0"
			(text "1"
				(at -0.508 0.508 0)
			)
		)
		(symbol "7405_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 12.7 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7405_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
		)
		(symbol "7405_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "7405_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7405_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7405_5_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "7405_6_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7406"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7406"
			(at 6.35 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7406_0_0")
		(symbol "7406_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7406_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
		)
		(symbol "7406_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "7406_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7406_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7406_5_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "7406_6_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7407"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 8.89 0)
		)
		(property "Value" "7407"
			(at 3.81 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7407_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7407_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
		)
		(symbol "7407_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "7407_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7407_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7407_5_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "7407_6_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7408"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7408"
			(at 3.81 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7408_0_1"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7408_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "7408_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7408_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7408_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7409"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7409"
			(at 5.08 -10.16 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7409_0_1"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7409_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "7409_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7409_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7409_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7410"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7410"
			(at 3.81 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7410_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "7410_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7410_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "7410_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7410_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7411"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 6.35 0)
		)
		(property "Value" "7411"
			(at 3.81 -6.35 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7411_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "7411_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7411_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "7411_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7411_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7412"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 6.35 0)
		)
		(property "Value" "7412"
			(at 3.81 -6.35 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7412_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "7412_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7412_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "7412_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7412_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74126"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 7.62 0)
		)
		(property "Value" "74126"
			(at 1.27 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74126_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74126_0_1")
		(symbol "74126_1_0"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "EN")
				(number "1")
			)
		)
		(symbol "74126_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "74126_2_0"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "EN")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "74126_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "74126_3_0"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "EN")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74126_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74126_4_0"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "EN")
				(number "13")
			)
		)
		(symbol "74126_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74128"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 5.08 7.62 0)
		)
		(property "Value" "74128"
			(at 5.08 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74128_0_0"
			(text "1"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74128_0_1")
		(symbol "74128_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
		)
		(symbol "74128_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "74128_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74128_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7413"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 15.24 0)
		)
		(property "Value" "7413"
			(at 7.62 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7413_0_0"
			(text "&"
				(at -2.032 0 0)
			)
		)
		(symbol "7413_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 17.78 270)
				(length 5.08)
				(name "VDD")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "VSS")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7413_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7413_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74132"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74132"
			(at 5.08 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74132_0_0")
		(symbol "74132_0_1"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74132_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "74132_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "74132_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74132_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74136"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 7.62 0)
		)
		(property "Value" "74136"
			(at 7.62 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74136_0_1"
			(text "=1"
				(at -2.54 0.508 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74136_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "74136_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "74136_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74136_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7414"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7414"
			(at 5.08 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7414_0_0"
			(text "1"
				(at -0.508 0.508 0)
			)
		)
		(symbol "7414_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7414_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
		)
		(symbol "7414_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "7414_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7414_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7414_5_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "7414_6_1"
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74141"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Value" "74141"
			(at 15.24 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74141_0_0"
			(text "BCD/DEC"
				(at -2.54 15.24 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "5")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -33.02 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "74141_0_1")
		(symbol "74141_1_1"
			(pin input line
				(at -22.86 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "C")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "4")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0}")
				(number "16")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1}")
				(number "15")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2}")
				(number "8")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3}")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q4}")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q5}")
				(number "14")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q6}")
				(number "11")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q7}")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q8}")
				(number "1")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q9}")
				(number "2")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74147"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 5.08 12.7 0)
		)
		(property "Value" "74147"
			(at 7.62 -12.7 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74147_0_0"
			(text "HPRI/BCD"
				(at 0 3.81 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 15.24 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -15.24 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74147_0_1")
		(symbol "74147_1_1"
			(pin input line
				(at -15.24 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E1}")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E2}")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E3}")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E4}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E5}")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E6}")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E7}")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E8}")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E9}")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{S0}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{S1}")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{S2}")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{S3}")
				(number "14")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74148"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 8.89 15.24 0)
		)
		(property "Value" "74148"
			(at 7.62 -13.97 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74148_0_0"
			(text "HPRI/BIN"
				(at 0 1.27 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 17.78 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74148_1_1"
			(pin input line
				(at -15.24 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{IO}")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I1}")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I2}")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I3}")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I4}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I5}")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I6}")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I7}")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EI}")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{S0}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{S1}")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{S2}")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{GS}")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{EO}")
				(number "15")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74151"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 10.16 35.56 0)
		)
		(property "Value" "74151"
			(at 17.78 -40.64 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74151_0_0"
			(text "MUX"
				(at 0 17.78 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -40.64 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74151_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E}")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "S0")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "S1")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "S2")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "I4")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "I5")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "I6")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "I7")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Q")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q}")
				(number "6")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74153"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 40.64 0)
		)
		(property "Value" "74153"
			(at 7.62 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74153_0_0"
			(text "MUX"
				(at 0 25.4 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 43.18 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74153_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 33.02 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENa}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I0a")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "I1a")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I2a")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I3a")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENb}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I0b")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "I1b")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "I2b")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "I3b")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74154"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74154"
			(at 7.62 -21.59 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" "https://www.ti.com/lit/gpn/CD74HCT154"
			(at 24.892 -26.67 0)
		)
		(property "Description" "4 to 16 lines Decoder/Demultiplexer"
			(at 22.606 -24.13 0)
		)
		(property "ki_keywords" "demux"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "ki_fp_filters" "SOIC*7.5x15.4mm*P1.27mm* DIP*W15.24mm*"
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74154_0_0"
			(text "&"
				(at -3.81 5.08 0)
			)
			(text "DMUX"
				(at 0 13.97 0)
			)
			(text "EN"
				(at 0 5.08 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 27.94 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "24")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -25.4 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "74154_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 20.32 0)
				(length 6.35)
				(name "A0")
				(number "23")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 17.78 0)
				(length 6.35)
				(name "A1")
				(number "22")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 15.24 0)
				(length 6.35)
				(name "A2")
				(number "21")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 12.7 0)
				(length 6.35)
				(name "A3")
				(number "20")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 7.62 0)
				(length 6.35)
				(name "~{E0}")
				(number "18")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~{E1}")
				(number "19")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 20.32 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S0}")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 17.78 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S1}")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 15.24 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S2}")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 12.7 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S3}")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 10.16 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S4}")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 7.62 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S5}")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 5.08 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S6}")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 2.54 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S7}")
				(number "8")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S8}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 -2.54 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S9}")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 -5.08 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S10}")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 -7.62 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S11}")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 -10.16 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S12}")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 -12.7 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S13}")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 -15.24 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S14}")
				(number "16")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 -17.78 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S15}")
				(number "17")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74155"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 10.16 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74155"
			(at 12.7 -27.94 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74155_0_0"
			(text "&"
				(at -10.16 -15.24 0)
			)
			(text "&"
				(at -7.62 17.78 0)
			)
			(text "ENa"
				(at 0 10.16 0)
			)
			(text "ENb"
				(at 0 -10.16 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 27.94 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -27.94 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74155_1_1"
			(pin input line
				(at -22.86 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "Ea1")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENa}")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENb}")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "~{Eb2}")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0a}")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1a}")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2a}")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3a}")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0b}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1b}")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2b}")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3b}")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74156"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 10.16 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74156"
			(at 12.7 -27.94 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74156_0_0"
			(text "&"
				(at -10.16 17.78 0)
			)
			(text "&"
				(at -10.16 -15.24 0)
			)
			(text "ENa"
				(at -2.54 10.16 0)
			)
			(text "ENb"
				(at -2.54 -10.16 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 27.94 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -27.94 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74156_1_1"
			(pin input line
				(at -22.86 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "Ea1")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENa}")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENb}")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "~{Eb2}")
				(number "15")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0a}")
				(number "7")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1a}")
				(number "6")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2a}")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3a}")
				(number "4")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0b}")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1b}")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2b}")
				(number "11")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3b}")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74157"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74157"
			(at 12.7 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74157_0_0"
			(text "MUX"
				(at 0 5.08 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 30.48 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74157_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "A/B")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "I0a")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I1a")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I0b")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "I1b")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I0c")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "I1c")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "I0d")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "I1d")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Qc")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "Qd")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74158"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 48.26 0)
		)
		(property "Value" "74158"
			(at 10.16 -17.78 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74158_0_0"
			(text "MUX"
				(at 0 25.4 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 53.34 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -15.24 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74158_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 43.18 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "Sens")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "I0a")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "I1a")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "I0b")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I1b")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "I0c")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I1c")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I0d")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "I1d")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qa}")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qb}")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qc}")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qd}")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74159"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74159"
			(at 7.62 -21.59 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74159_0_0"
			(text "&"
				(at -3.81 5.08 0)
			)
			(text "DMUX"
				(at 0 16.51 0)
			)
			(text "EN"
				(at 0 5.08 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 27.94 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "24")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -25.4 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "74159_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 20.32 0)
				(length 6.35)
				(name "A0")
				(number "23")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 17.78 0)
				(length 6.35)
				(name "A1")
				(number "22")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 15.24 0)
				(length 6.35)
				(name "A2")
				(number "21")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 12.7 0)
				(length 6.35)
				(name "A3")
				(number "20")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 7.62 0)
				(length 6.35)
				(name "~{E0}")
				(number "18")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~{E1}")
				(number "19")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 20.32 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S0}")
				(number "1")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 17.78 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S1}")
				(number "2")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 15.24 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S2}")
				(number "3")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 12.7 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S3}")
				(number "4")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 10.16 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S4}")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 7.62 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S5}")
				(number "6")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 5.08 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S6}")
				(number "7")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 2.54 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S7}")
				(number "8")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S8}")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 -2.54 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S9}")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 -5.08 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S10}")
				(number "11")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 -7.62 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S11}")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 -10.16 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S12}")
				(number "14")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 -12.7 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S13}")
				(number "15")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 -15.24 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S14}")
				(number "16")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 -17.78 180)
				(length 6.35)
				(name "~{S15}")
				(number "17")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74164"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 12.7 0)
		)
		(property "Value" "74164"
			(at 12.7 -45.72 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74164_0_0"
			(text "&"
				(at -8.636 -2.032 0)
			)
		)
		(symbol "74164_0_1")
		(symbol "74164_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{R}")
				(number "9")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "2")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 22.86 270)
				(length 5.08)
				(name "VDD")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -48.26 90)
				(length 5.08)
				(name "VSS")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Qc")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "Qd")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "Qe")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -30.48 180)
				(length 7.62)
				(name "Qf")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -35.56 180)
				(length 7.62)
				(name "Qg")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -40.64 180)
				(length 7.62)
				(name "Qh")
				(number "13")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74165"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 30.48 0)
		)
		(property "Value" "74165"
			(at 12.7 -53.34 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74165_0_0"
			(text "1"
				(at -4.572 12.192 0)
			)
		)
		(symbol "74165_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 -53.34 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74165_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "SH")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "CLK_Inh")
				(number "15")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "CLK")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "SER")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "C")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "E")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "F")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "G")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -43.18 0)
				(length 7.62)
				(name "H")
				(number "6")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -40.64 180)
				(length 7.62)
				(name "QH")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -45.72 180)
				(length 7.62)
				(name "~{QH}")
				(number "7")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74166"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 35.56 0)
		)
		(property "Value" "74166"
			(at 15.24 -45.72 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74166_0_0"
			(text "1"
				(at -4.572 12.192 0)
			)
		)
		(symbol "74166_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 -48.26 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74166_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "SH")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "CLK_Inh")
				(number "6")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "CLK")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "SER")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "C")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "E")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "F")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "G")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "H")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "~{R}")
				(number "9")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -40.64 180)
				(length 7.62)
				(name "QH")
				(number "13")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74173"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 22.86 15.24 0)
		)
		(property "Value" "74173"
			(at 17.78 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74173_0_0"
			(text "&"
				(at -10.16 15.24 0)
			)
			(text "&"
				(at -10.16 2.54 0)
			)
			(text "EN"
				(at -2.54 15.24 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74173_0_1")
		(symbol "74173_1_1"
			(pin input line
				(at -22.86 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "R")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{M}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{N}")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G1}")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2}")
				(number "10")
			)
			(pin input clock
				(at -22.86 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -27.94 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "6")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74176"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 12.7 0)
		)
		(property "Value" "74176"
			(at 10.16 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74176_0_0"
			(text "DIV2"
				(at 0 -2.54 0)
			)
			(text "DIV5"
				(at 0 -17.78 0)
			)
		)
		(symbol "74176_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 22.86 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -33.02 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74176_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{LD}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CLR}")
				(number "13")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CK1}")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "4")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CK2}")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "C")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Qc")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Qd")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7420"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 15.24 0)
		)
		(property "Value" "7420"
			(at 7.62 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7420_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "7420_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 17.78 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7420_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7420_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7421"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 15.24 0)
		)
		(property "Value" "7421"
			(at 12.7 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7421_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "7421_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 17.78 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7421_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7421_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7422"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 10.16 15.24 0)
		)
		(property "Value" "7422"
			(at 7.62 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7422_0_0"
			(text "&"
				(at -2.032 0 0)
			)
		)
		(symbol "7422_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 17.78 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7422_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7422_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7425"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 10.16 0)
		)
		(property "Value" "7425"
			(at 5.08 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7425_0_0"
			(text "1"
				(at 1.524 0 0)
			)
		)
		(symbol "7425_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7425_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "G")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7425_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "G")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74251"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 30.48 0)
		)
		(property "Value" "74251"
			(at 17.78 -40.64 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74251_0_0"
			(text "MUX"
				(at 0 12.7 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -40.64 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74251_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E}")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "S0")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "S1")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "S2")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "I4")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "I5")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "I6")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "I7")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Q")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q}")
				(number "6")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74253"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 33.02 0)
		)
		(property "Value" "74253"
			(at 7.62 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74253_0_0"
			(text "MUX"
				(at 0 15.24 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 43.18 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74253_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 33.02 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENa}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I0a")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "I1a")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I2a")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I3a")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENb}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I0b")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "I1b")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "I2b")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "I3b")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7426"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7426"
			(at 5.08 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7426_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
		)
		(symbol "7426_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7426_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "7426_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7426_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7426_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7427"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 5.08 15.24 0)
		)
		(property "Value" "7427"
			(at 7.62 -12.7 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7427_0_0"
			(text "1"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "7427_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 15.24 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -15.24 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7427_1_1"
			(pin input line
				(at -17.78 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "7427_2_1"
			(pin input line
				(at -17.78 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7427_3_1"
			(pin input line
				(at -17.78 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74278"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74278"
			(at 15.24 -22.86 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74278_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 20.32 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -25.4 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74278_1_1"
			(pin input line
				(at -17.78 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "Str")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D4")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D3")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "D2")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "D1")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{P0}")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 17.78 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Y4")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 17.78 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Y3")
				(number "8")
			)
			(pin output line
				(at 17.78 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Y2")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 17.78 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Y1")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 17.78 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{P1}")
				(number "6")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7428"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7428"
			(at 7.62 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7428_0_0"
			(text "1"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7428_0_1")
		(symbol "7428_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
		)
		(symbol "7428_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "7428_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "7428_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74293"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 10.16 0)
		)
		(property "Value" "74293"
			(at 10.16 -20.32 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74293_0_0"
			(text "&"
				(at -9.144 13.208 0)
			)
			(text "DIV2"
				(at 0 0 0)
			)
			(text "DIV8"
				(at 0 -10.16 0)
			)
			(text "CT=0"
				(at 4.064 8.128 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 22.86 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -22.86 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74293_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "R0(1)")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "R0(2)")
				(number "13")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CKA}")
				(number "10")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CKB}")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7430"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 22.86 0)
		)
		(property "Value" "7430"
			(at 10.16 -22.86 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7430_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "7430_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -25.4 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7430_1_1"
			(pin input line
				(at -17.78 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7432"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 6.35 0)
		)
		(property "Value" "7432"
			(at 3.81 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7432_0_1"
			(text "1"
				(at 2.032 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7432_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "7432_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7432_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7432_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7433"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 5.08 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7433"
			(at 5.08 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7433_0_0"
			(text "1"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7433_0_1")
		(symbol "7433_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
		)
		(symbol "7433_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "7433_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "7433_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin open_collector inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7437"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7437"
			(at 3.81 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7437_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7437_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
		)
		(symbol "7437_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "7437_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7437_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7437_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7440"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 5.08 12.7 0)
		)
		(property "Value" "7440"
			(at 7.62 -12.7 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7440_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "7440_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 15.24 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -15.24 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7440_1_1"
			(pin input line
				(at -15.24 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 15.24 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7440_2_1"
			(pin input line
				(at -15.24 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 15.24 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7442"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 12.7 27.94 0)
		)
		(property "Value" "7442"
			(at 17.78 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7442_0_0"
			(text "BCD/DEC"
				(at -2.54 12.7 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 30.48 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7442_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0}")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1}")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2}")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3}")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q4}")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q5}")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q6}")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q7}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q8}")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q9}")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74425"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74425"
			(at 2.54 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74425_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74425_1_0"
			(pin input input_low
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "EN")
				(number "1")
			)
		)
		(symbol "74425_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "74425_2_0"
			(pin input input_low
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "EN")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "74425_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "74425_3_0"
			(pin input input_low
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "EN")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74425_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74425_4_0"
			(pin input input_low
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "EN")
				(number "13")
			)
		)
		(symbol "74425_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7443"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 12.7 27.94 0)
		)
		(property "Value" "7443"
			(at 17.78 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7443_0_0"
			(text "EXT3/DEC"
				(at 0 2.54 900)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 30.48 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7443_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0}")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1}")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2}")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3}")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q4}")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q5}")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q6}")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q7}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q8}")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q9}")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7444"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 12.7 27.94 0)
		)
		(property "Value" "7444"
			(at 17.78 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7444_0_0"
			(text "EXT3GRAY/DEC"
				(at -2.54 0 900)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 30.48 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7444_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0}")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1}")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2}")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3}")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q4}")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q5}")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q6}")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q7}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q8}")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q9}")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7445"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 12.7 30.48 0)
		)
		(property "Value" "7445"
			(at 15.24 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7445_0_0"
			(text "BCD/DEC"
				(at -2.54 15.24 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -33.02 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7445_0_1")
		(symbol "7445_1_1"
			(pin input line
				(at -22.86 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "C")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "12")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0}")
				(number "1")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1}")
				(number "2")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2}")
				(number "3")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3}")
				(number "4")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q4}")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q5}")
				(number "6")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q6}")
				(number "7")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q7}")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q8}")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q9}")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7446"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 22.86 0)
		)
		(property "Value" "7446"
			(at 12.7 -22.86 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7446_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -25.4 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7446_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "C")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{LT}")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{BI}")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{RBI}")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{a}")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{b}")
				(number "12")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{c}")
				(number "11")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{d}")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{e}")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{f}")
				(number "15")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{g}")
				(number "14")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7448"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 11.43 0)
		)
		(property "Value" "7448"
			(at 8.89 -11.43 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7448_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 15.24 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -15.24 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7448_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 7.62 0)
				(length 6.35)
				(name "A")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 5.08 0)
				(length 6.35)
				(name "B")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "C")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "D")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~{LT}")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -5.08 0)
				(length 6.35)
				(name "~{BI}")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -7.62 0)
				(length 6.35)
				(name "~{RBI}")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 7.62 180)
				(length 6.35)
				(name "a")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 5.08 180)
				(length 6.35)
				(name "b")
				(number "12")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 2.54 180)
				(length 6.35)
				(name "c")
				(number "11")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "d")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 -2.54 180)
				(length 6.35)
				(name "e")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 -5.08 180)
				(length 6.35)
				(name "f")
				(number "15")
			)
			(pin open_collector line
				(at 12.7 -7.62 180)
				(length 6.35)
				(name "g")
				(number "14")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7451"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 15.24 0)
		)
		(property "Value" "7451"
			(at 7.62 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7451_0_0"
			(text "&"
				(at -6.096 -4.064 0)
			)
			(text "&"
				(at -5.588 4.572 0)
			)
			(text "1"
				(at 6.096 0.508 0)
			)
		)
		(symbol "7451_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 17.78 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7451_1_1"
			(pin input line
				(at -17.78 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7451_2_1"
			(pin input line
				(at -17.78 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7454"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 25.4 0)
		)
		(property "Value" "7454"
			(at 7.62 -25.4 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7454_0_0"
			(text "&"
				(at -6.096 14.732 0)
			)
			(text "&"
				(at -6.096 5.588 0)
			)
			(text "&"
				(at -6.096 -4.572 0)
			)
			(text "&"
				(at -6.096 -13.716 0)
			)
			(text "1"
				(at 7.62 1.016 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
		)
		(symbol "7454_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 -25.4 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7454_1_1"
			(pin input line
				(at -17.78 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7483"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 12.7 27.94 0)
		)
		(property "Value" "7483"
			(at 15.24 -27.94 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7483_0_0"
			(text "Q"
				(at -6.096 8.128 0)
			)
			(text "P"
				(at -5.08 -15.24 0)
			)
			(text "M"
				(at 6.35 10.16 900)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 30.48 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "5")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "7483_1_1"
			(pin input line
				(at -22.86 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "C0")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "B1")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "B2")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "B3")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 0 0)
				(length 7.62)
				(name "B4")
				(number "16")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "S1")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "S2")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "S3")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "S4")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "C4")
				(number "14")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7485"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 16.51 0)
		)
		(property "Value" "7485"
			(at 7.62 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7485_0_0"
			(text "A"
				(at -1.016 8.636 0)
			)
			(text "B"
				(at -1.016 -8.636 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 17.78 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7485_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 12.7 0)
				(length 6.35)
				(name "A0")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 10.16 0)
				(length 6.35)
				(name "A1")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 7.62 0)
				(length 6.35)
				(name "A2")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 5.08 0)
				(length 6.35)
				(name "A3")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "Ia<b")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "Ia=b")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "Ia>b")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -5.08 0)
				(length 6.35)
				(name "B0")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -7.62 0)
				(length 6.35)
				(name "B1")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -10.16 0)
				(length 6.35)
				(name "B2")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -12.7 0)
				(length 6.35)
				(name "B3")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 5.08 180)
				(length 6.35)
				(name "Oa<b")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 6.35)
				(name "Oa=b")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 -5.08 180)
				(length 6.35)
				(name "Oa>b")
				(number "5")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7486"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 6.35 0)
		)
		(property "Value" "7486"
			(at 3.81 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7486_0_1"
			(text "=1"
				(at 0.508 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7486_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "7486_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "7486_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "7486_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7490"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 30.48 0)
		)
		(property "Value" "7490"
			(at 10.16 -5.08 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7490_0_0"
			(text "&"
				(at -7.62 35.56 0)
			)
			(text "&"
				(at -7.62 25.4 0)
			)
			(text "DIV2"
				(at 0 15.24 0)
			)
			(text "DIV5"
				(at 0 7.62 0)
			)
			(text "CT=0"
				(at 5.08 33.02 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 48.26 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "5")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -7.62 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "7490_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 38.1 0)
				(length 7.62)
				(name "R0(1)")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 33.02 0)
				(length 7.62)
				(name "R0(2)")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "R9(1)")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "R9(2)")
				(number "7")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CKA}")
				(number "14")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CKB}")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "8")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7491"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 8.89 0)
		)
		(property "Value" "7491"
			(at 6.35 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7491_0_0"
			(text "&"
				(at -3.81 3.81 0)
			)
			(text "D"
				(at -1.27 2.54 0)
			)
			(text "SRG8"
				(at 2.54 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 12.7 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "5")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -12.7 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "7491_0_1")
		(symbol "7491_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 5.08 0)
				(length 6.35)
				(name "A")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "B")
				(number "11")
			)
			(pin input clock
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "Ck")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 2.54 180)
				(length 6.35)
				(name "Qh")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 -2.54 180)
				(length 6.35)
				(name "~{Qh}")
				(number "14")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7492"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 12.7 0)
		)
		(property "Value" "7492"
			(at 15.24 -22.86 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7492_0_0"
			(text "&"
				(at -7.62 12.7 0)
			)
			(text "DIV2"
				(at 0 0 0)
			)
			(text "DIV3"
				(at 0 -7.62 0)
			)
			(text "DIV2"
				(at 0 -15.24 0)
			)
			(text "CT=0"
				(at 5.08 7.62 0)
			)
			(pin power_in line
				(at -5.08 -22.86 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
			(pin power_in line
				(at 5.08 22.86 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "5")
			)
		)
		(symbol "7492_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "R0(1)")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "R0(2)")
				(number "7")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CP0}")
				(number "14")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CP1}")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7493"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 10.16 0)
		)
		(property "Value" "7493"
			(at 10.16 -20.32 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7493_0_0"
			(text "&"
				(at -9.144 13.208 0)
			)
			(text "DIV2"
				(at 0 0 0)
			)
			(text "DIV8"
				(at 0 -10.16 0)
			)
			(text "CT=0"
				(at 6.604 8.128 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -22.86 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
			(pin power_in line
				(at 5.08 22.86 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "5")
			)
		)
		(symbol "7493_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "R0(1)")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "R0(2)")
				(number "3")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CKA}")
				(number "14")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CKB}")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "8")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7495"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 27.94 0)
		)
		(property "Value" "7495"
			(at 10.16 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7495_0_0"
			(text "SRG4"
				(at 7.62 12.7 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "7495_0_1")
		(symbol "7495_1_1"
			(pin input line
				(at -22.86 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "Mode")
				(number "6")
			)
			(pin input clock
				(at -22.86 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CK1}")
				(number "9")
			)
			(pin input clock
				(at -22.86 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CK2}")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "Ser")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "10")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7496"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 22.86 10.16 0)
		)
		(property "Value" "7496"
			(at 12.7 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "7496_0_0"
			(text "SRG5"
				(at 5.08 12.7 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "5")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "7496_0_1")
		(symbol "7496_1_1"
			(pin input line
				(at -22.86 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{R}")
				(number "16")
			)
			(pin input clock
				(at -22.86 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "PE")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "Ser")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "P4")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 22.86 -27.94 180)
				(length 7.62)
				(name "Q4")
				(number "10")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74HC237"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74HC237"
			(at 17.78 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74HC237_0_0"
			(text "&"
				(at -8.636 1.524 0)
			)
			(text "EN"
				(at -1.016 1.524 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 20.32 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
		)
		(symbol "74HC237_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74HC237_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{GL}")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2}")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "G1")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Y0")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Y1")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "Y2")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Y3")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Y4")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Y5")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "Y6")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "Y7")
				(number "7")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74HC238"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74HC238"
			(at 17.78 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74HC238_0_0"
			(text "&"
				(at -7.62 7.112 0)
			)
			(text "EN"
				(at 1.016 4.064 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 20.32 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
		)
		(symbol "74HC238_0_1")
		(symbol "74HC238_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2A}")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2B}")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "G1")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "3")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Y0")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Y1")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "Y2")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Y3")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Y4")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Y5")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "Y6")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "Y7")
				(number "7")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74HC36"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 5.08 7.62 0)
		)
		(property "Value" "74HC36"
			(at 6.35 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74HC36_0_0"
			(text "1"
				(at 2.54 0 0)
			)
		)
		(symbol "74HC36_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74HC36_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "74HC36_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "74HC36_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74HC36_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74HC804"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74HC804"
			(at 6.35 -6.35 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74HC804_0_1"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74HC804_1_1"
			(pin input line
				(at -10.16 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output inverted
				(at 10.16 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "74HC804_2_1"
			(pin input line
				(at -10.16 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 10.16 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "74HC804_3_1"
			(pin input line
				(at -10.16 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
			(pin output inverted
				(at 10.16 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
		)
		(symbol "74HC804_4_1"
			(pin input line
				(at -10.16 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 10.16 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(symbol "74HC804_5_1"
			(pin input line
				(at -10.16 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "16")
			)
			(pin output inverted
				(at 10.16 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "14")
			)
		)
		(symbol "74HC804_6_1"
			(pin input line
				(at -10.16 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "18")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "19")
			)
			(pin output inverted
				(at 10.16 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "17")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74HC805"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74HC805"
			(at 7.62 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74HC805_0_1"
			(text "1"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74HC805_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "74HC805_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "74HC805_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
		)
		(symbol "74HC805_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(symbol "74HC805_5_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "16")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "14")
			)
		)
		(symbol "74HC805_6_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "18")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "19")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "17")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74HC808"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74HC808"
			(at 6.35 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74HC808_0_1"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74HC808_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "74HC808_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "74HC808_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
		)
		(symbol "74HC808_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(symbol "74HC808_5_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "16")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "14")
			)
		)
		(symbol "74HC808_6_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "18")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "19")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "17")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74HC832"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74HC832"
			(at 6.35 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74HC832_0_1"
			(text "1"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74HC832_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "74HC832_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "74HC832_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
		)
		(symbol "74HC832_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(symbol "74HC832_5_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "16")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "14")
			)
		)
		(symbol "74HC832_6_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "18")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "19")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "17")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS133"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS133"
			(at 6.35 -19.05 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS133_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "74LS133_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 20.32 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -20.32 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS133_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "15")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS137"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS137"
			(at 17.78 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS137_0_0"
			(text "&"
				(at -10.16 2.54 0)
			)
			(text "EN"
				(at 0 2.54 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 20.32 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
		)
		(symbol "74LS137_0_1")
		(symbol "74LS137_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{GL}")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2}")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "G1")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "3")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y0}")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y1}")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y2}")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y3}")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y4}")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y5}")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y6}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y7}")
				(number "7")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS138"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS138"
			(at 17.78 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS138_0_0"
			(text "&"
				(at -10.16 2.54 0)
			)
			(text "EN"
				(at 2.54 2.54 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 20.32 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
		)
		(symbol "74LS138_0_1")
		(symbol "74LS138_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2A}")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2B}")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "G1")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "3")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y0}")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y1}")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y2}")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y3}")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y4}")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y5}")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y6}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y7}")
				(number "7")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS139"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 12.7 22.86 0)
		)
		(property "Value" "74LS139"
			(at 15.24 -22.86 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" "http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls139a.pdf"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" "Dual Decoder 1 of 4, Active low outputs"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "ki_keywords" "TTL DECOD4"
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS139_0_0"
			(text "DMUX"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -25.4 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS139_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0}")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1}")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2}")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3}")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS139_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0}")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1}")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2}")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3}")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS15"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74LS15"
			(at 5.08 -6.35 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS15_0_0"
			(text "&"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "74LS15_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS15_1_1"
			(pin input line
				(at -10.16 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 10.16 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "74LS15_2_1"
			(pin input line
				(at -10.16 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 10.16 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "74LS15_3_1"
			(pin input line
				(at -10.16 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 0 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -10.16 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 10.16 0 180)
				(length 6.35)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS152"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 22.86 0)
		)
		(property "Value" "74LS152"
			(at 17.78 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS152_0_0"
			(text "MUX"
				(at 0 20.32 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS152_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "S0")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "S1")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "S2")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "I4")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I5")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "I6")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "I7")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q}")
				(number "6")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS161"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 30.48 0)
		)
		(property "Value" "74LS161"
			(at 15.24 -27.94 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS161_0_0"
			(text "1"
				(at 5.08 -5.08 0)
			)
			(text "2"
				(at 5.08 -10.16 0)
			)
			(text "4"
				(at 5.08 -15.24 0)
			)
			(text "8"
				(at 5.08 -20.32 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -27.94 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS161_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{MR}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{Pe}")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "ENT")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "ENP")
				(number "7")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Tc")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS168"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 27.94 0)
		)
		(property "Value" "74LS168"
			(at 15.24 -27.94 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS168_0_0"
			(text "1"
				(at 5.08 -5.08 0)
			)
			(text "2"
				(at 5.08 -10.16 0)
			)
			(text "4"
				(at 5.08 -15.24 0)
			)
			(text "8"
				(at 5.08 -20.32 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -27.94 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS168_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{LD}")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "U/D")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENP}")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENP}")
				(number "7")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Tc}")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS170"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS170"
			(at 12.7 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS170_0_0"
			(text "RAM4x4"
				(at 2.54 12.7 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS170_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "Wa")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "Wb")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "Ra")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "Rb")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{WR}")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~{RD}")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "D1")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "D2")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "D3")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "D4")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "10")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Q4")
				(number "6")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS177"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS177"
			(at 12.7 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS177_0_0"
			(text "DIV2"
				(at 0 -5.08 0)
			)
			(text "DIV8"
				(at 0 -20.32 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 20.32 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS177_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CLR}")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{Ld}")
				(number "1")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CK1}")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "4")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CK2}")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS190"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 22.86 0)
		)
		(property "Value" "74LS190"
			(at 12.7 -25.4 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 5.08 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 5.08 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS190_0_0"
			(text "1"
				(at 5.08 -2.54 0)
			)
			(text "2"
				(at 5.08 -7.62 0)
			)
			(text "4"
				(at 5.08 -12.7 0)
			)
			(text "8"
				(at 5.08 -17.78 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 27.94 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -25.4 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS190_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "D/U")
				(number "5")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{LD}")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Max/Min")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{RCO}")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "7")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS192"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at -12.7 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS192"
			(at 10.16 25.4 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" "http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls193.pdf"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" "Synchronous 4-bit Up/Down (2 clk) counter"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "ki_keywords" "TTL CNT CNT4"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "ki_fp_filters" "SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm* DIP*W7.62mm*"
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS192_0_0"
			(text "1"
				(at 2.54 -2.54 0)
			)
			(text "2"
				(at 2.54 -7.62 0)
			)
			(text "4"
				(at 2.54 -12.7 0)
			)
			(text "8"
				(at 2.54 -17.78 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 30.48 270)
				(length 7.62)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -27.94 90)
				(length 7.62)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS192_0_1")
		(symbol "74LS192_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "CLR")
				(number "14")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "UP")
				(number "5")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "DOWN")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{LOAD}")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "C")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{CO}")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{BO}")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "QA")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "QB")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "QC")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "QD")
				(number "7")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS194"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS194"
			(at 15.24 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS194_0_0"
			(pin power_in line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "Lser")
				(number "7")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -33.02 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS194_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 30.48 270)
				(length 5.08)
				(name "VDD")
				(number "16")
			)
		)
		(symbol "74LS194_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{R}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "SO")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "S1")
				(number "10")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "Rser")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS195"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS195"
			(at 10.16 -35.56 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS195_0_0"
			(pin power_in line
				(at -20.32 -27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "Lser")
				(number "7")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -38.1 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS195_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 30.48 270)
				(length 5.08)
				(name "VDD")
				(number "16")
			)
		)
		(symbol "74LS195_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{R}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "SH")
				(number "9")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "J")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{K}")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at 20.32 -30.48 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3}")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS239"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 12.7 22.86 0)
		)
		(property "Value" "74LS239"
			(at 15.24 -22.86 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS239_0_0"
			(text "DMUX"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -25.4 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS239_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS239_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS240"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS240"
			(at 15.24 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" "http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls240.pdf"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" "Octal Buffer and Line Driver With 3-State Output, active-low enables, inverting outputs"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "ki_keywords" "7400 logic ttl low power schottky"
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS240_0_0")
		(symbol "74LS240_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS240_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{OE}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O0}")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O1}")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O2}")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O3}")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "74LS240_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{OE}")
				(number "19")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O0}")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O1}")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O2}")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O3}")
				(number "3")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS241"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS241"
			(at 12.7 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" "http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls241.pdf"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" "Octal Buffer and Line Driver With 3-State Output, complementary enables, non-inverting outputs"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "ki_keywords" "7400 logic ttl low power schottky"
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS241_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS241_0_1")
		(symbol "74LS241_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{OE}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O0")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O1")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O2")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "O3")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "74LS241_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "OE")
				(number "19")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O0")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O1")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O2")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "O3")
				(number "3")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS242"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS242"
			(at 15.24 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS242_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 27.94 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS242_0_1")
		(symbol "74LS242_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "GBA")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{GAB}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B0}")
				(number "11")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B1}")
				(number "10")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B2}")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B3}")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS243"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS243"
			(at 15.24 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS243_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 27.94 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS243_0_1")
		(symbol "74LS243_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "GBA")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{GAB}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "B0")
				(number "11")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "B1")
				(number "10")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "B2")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "B3")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS244"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS244"
			(at 12.7 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" "http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls244.pdf"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" "Octal Buffer and Line Driver With 3-State Output, active-low enables, non-inverting outputs"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "ki_keywords" "7400 logic ttl low power schottky"
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS244_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS244_0_1")
		(symbol "74LS244_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{OE}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O0")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O1")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O2")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "O3")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "74LS244_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{OE}")
				(number "19")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O0")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O1")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O2")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "O3")
				(number "3")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS245"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS245"
			(at 5.08 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS245_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS245_0_1")
		(symbol "74LS245_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CE}")
				(number "19")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "~{DIR}")
				(number "1")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A5")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A6")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A7")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "B0")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "B1")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "B2")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "B3")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "B4")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "B5")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "B6")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "B7")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS257"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS257"
			(at 12.7 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS257_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -33.02 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS257_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "S")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I0a")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I1a")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I0b")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I1b")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I0c")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "I1c")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "I0d")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "I1d")
				(number "10")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Qc")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Qd")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS258"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS258"
			(at 12.7 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS258_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -33.02 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS258_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "S")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I0a")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I1a")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I0b")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I1b")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I0c")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "I1c")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "I0d")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "I1d")
				(number "10")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qa}")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qb}")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qc}")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qd}")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS266"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 5.08 7.62 0)
		)
		(property "Value" "74LS266"
			(at 6.35 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS266_0_0"
			(text "=1"
				(at -1.27 0 0)
			)
		)
		(symbol "74LS266_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS266_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "74LS266_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "74LS266_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS266_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS280"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 12.7 0)
		)
		(property "Value" "74LS280"
			(at 8.89 -12.7 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS280_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 15.24 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -15.24 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS280_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 10.16 0)
				(length 6.35)
				(name "A")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 7.62 0)
				(length 6.35)
				(name "B")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 5.08 0)
				(length 6.35)
				(name "C")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "D")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 0 0)
				(length 6.35)
				(name "E")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 6.35)
				(name "F")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -5.08 0)
				(length 6.35)
				(name "G")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -7.62 0)
				(length 6.35)
				(name "H")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -10.16 0)
				(length 6.35)
				(name "I")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 5.08 180)
				(length 6.35)
				(name "Even")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 -5.08 180)
				(length 6.35)
				(name "~{Odd}")
				(number "6")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS283"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 30.48 0)
		)
		(property "Value" "74LS283"
			(at 15.24 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS283_0_0"
			(text "P"
				(at -2.54 7.62 0)
			)
			(text "Q"
				(at -2.54 -15.24 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 7.62)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS283_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "C0")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "B1")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "B2")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "B3")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "B4")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "S1")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "S2")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "S3")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "S4")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "C4")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS290"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS290"
			(at 10.16 -25.4 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS290_0_0"
			(text "&"
				(at -7.62 15.24 0)
			)
			(text "&"
				(at -7.62 5.08 0)
			)
			(text "DIV2"
				(at 0 -5.08 0)
			)
			(text "DIV5"
				(at 0 -15.24 0)
			)
			(text "CT=0"
				(at 5.08 12.7 0)
			)
			(text "Z3"
				(at 5.08 5.08 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -27.94 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
			(pin power_in line
				(at 5.08 27.94 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
		)
		(symbol "74LS290_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "R0(1)")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "R0(2)")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "R9(1)")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "R9(2)")
				(number "3")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CKA}")
				(number "10")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CKB}")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS295"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS295"
			(at 12.7 -27.94 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS295_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -27.94 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS295_0_1")
		(symbol "74LS295_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "EN")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "LD")
				(number "6")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CK}")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "Ds")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "10")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS298"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS298"
			(at 12.7 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS298_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -33.02 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS298_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "WS")
				(number "10")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CK}")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I0a")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I1a")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I0b")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I1b")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I0c")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "I1c")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "I0d")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "I1d")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Qc")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Qd")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS299"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 12.7 0)
		)
		(property "Value" "74LS299"
			(at 10.16 -60.96 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS299_0_0"
			(text "&"
				(at -9.144 15.748 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -63.5 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS299_0_1")
		(symbol "74LS299_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CLR}")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G1}")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2}")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "S0")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "S1")
				(number "19")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "Ds0")
				(number "11")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "IO0")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "IO1")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "IO2")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "IO3")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "IO4")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "IO5")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -45.72 0)
				(length 7.62)
				(name "IO6")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -50.8 0)
				(length 7.62)
				(name "IO7")
				(number "16")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -55.88 0)
				(length 7.62)
				(name "Ds7")
				(number "18")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "8")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -53.34 180)
				(length 7.62)
				(name "Q7")
				(number "17")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS348"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 8.89 15.24 0)
		)
		(property "Value" "74LS348"
			(at 7.62 -13.97 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS348_0_0"
			(text "HPRI/BIN"
				(at 0 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 17.78 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS348_1_1"
			(pin input line
				(at -15.24 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{IO}")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I1}")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I2}")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I3}")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I4}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I5}")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I6}")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{I7}")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -15.24 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EI}")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{S0}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{S1}")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{S2}")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{GS}")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 15.24 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{EO}")
				(number "15")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS352"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 33.02 0)
		)
		(property "Value" "74LS352"
			(at 7.62 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS352_0_0"
			(text "MUX"
				(at 2.54 15.24 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 43.18 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS352_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 33.02 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENa}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I0a")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "I1a")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I2a")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I3a")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENb}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I0b")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "I1b")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "I2b")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "I3b")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qa}")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qb}")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS353"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 33.02 0)
		)
		(property "Value" "74LS353"
			(at 7.62 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS353_0_0"
			(text "MUX"
				(at 2.54 15.24 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 43.18 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -35.56 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS353_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 33.02 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENa}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I0a")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "I1a")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I2a")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "I3a")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{ENb}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "I0b")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "I1b")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "I2b")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "I3b")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qa}")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qb}")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS365"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS365"
			(at 12.7 -22.86 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS365_0_0"
			(text "&"
				(at -7.62 22.86 0)
			)
			(text "EN"
				(at 2.54 17.78 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -22.86 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS365_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
		)
		(symbol "74LS365_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E1}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E2}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I4")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I5")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "I6")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "O1")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O2")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O3")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O4")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "O5")
				(number "11")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "O6")
				(number "13")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS366"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS366"
			(at 12.7 -22.86 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS366_0_0"
			(text "&"
				(at -7.62 22.352 0)
			)
			(text "EN"
				(at 2.54 15.24 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -22.86 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS366_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
		)
		(symbol "74LS366_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E1}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{E2}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I4")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I5")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "I6")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O1}")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O2}")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O3}")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O4}")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O5}")
				(number "11")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O6}")
				(number "13")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS367"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS367"
			(at 17.78 -40.64 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS367_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 22.86 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -43.18 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS367_0_1")
		(symbol "74LS367_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{1G}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "1I1")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "1I2")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "1I3")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "1I4")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{2G}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "2I1")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "2I2")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "1Y1")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "1Y2")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "1Y3")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "1Y4")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -30.48 180)
				(length 7.62)
				(name "2Y1")
				(number "11")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -35.56 180)
				(length 7.62)
				(name "2Y2")
				(number "13")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS368"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS368"
			(at 17.78 -40.64 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS368_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 22.86 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -43.18 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS368_0_1")
		(symbol "74LS368_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{1G}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "1I1")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "1I2")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "1I3")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "1I4")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{2G}")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "2I1")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "2I2")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{1Y1}")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{1Y2}")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{1Y3}")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{1Y4}")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -30.48 180)
				(length 7.62)
				(name "~{2Y1}")
				(number "11")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -35.56 180)
				(length 7.62)
				(name "~{2Y2}")
				(number "13")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS386"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 5.08 7.62 0)
		)
		(property "Value" "74LS386"
			(at 6.35 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS386_0_1"
			(text "=1"
				(at 0.508 0 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 10.16 270)
				(length 3.81)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -10.16 90)
				(length 3.81)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS386_1_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
		)
		(symbol "74LS386_2_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "74LS386_3_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS386_4_1"
			(pin input line
				(at -12.7 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -12.7 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 12.7 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS390"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS390"
			(at 12.7 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS390_0_0"
			(text "DIV2"
				(at 0 7.62 0)
			)
			(text "DIV5"
				(at 0 -2.54 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -15.24 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS390_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "CLR")
				(number "2")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CK0}")
				(number "1")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~{Ck1}")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS390_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "CLR")
				(number "14")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CK0}")
				(number "15")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~{Ck1}")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS395"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 27.94 0)
		)
		(property "Value" "74LS395"
			(at 15.24 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS395_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 -33.02 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS395_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 30.48 270)
				(length 5.08)
				(name "VDD")
				(number "16")
			)
		)
		(symbol "74LS395_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{R}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "LD")
				(number "7")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CK}")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "Ds")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "14")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "Q4")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS396"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS396"
			(at 12.7 -40.64 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS396_0_0")
		(symbol "74LS396_0_1")
		(symbol "74LS396_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "15")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "D1")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "D2")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "D3")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -33.02 0)
				(length 7.62)
				(name "D4")
				(number "12")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 22.86 270)
				(length 5.08)
				(name "VDD")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -43.18 90)
				(length 5.08)
				(name "VSS")
				(number "8")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "1Q1")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "2Q1")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "1Q2")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "2Q2")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "1Q3")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "2Q3")
				(number "11")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -30.48 180)
				(length 7.62)
				(name "1Q4")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -35.56 180)
				(length 7.62)
				(name "2Q4")
				(number "14")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS398"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS398"
			(at 12.7 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS398_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -33.02 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS398_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "WS")
				(number "1")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I0a")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I1a")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I0b")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I1b")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I0c")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "I1c")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "I0d")
				(number "17")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "I1d")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qa}")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qb}")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Qc")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qc}")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "Qd")
				(number "19")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Qd}")
				(number "18")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS399"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS399"
			(at 12.7 -33.02 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS399_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -33.02 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS399_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "WS")
				(number "1")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "CK")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I0a")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I1a")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I0b")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I1b")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I0c")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "I1c")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "I0d")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "I1d")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Qc")
				(number "10")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Qd")
				(number "15")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS445"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Value" "74LS445"
			(at 15.24 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS445_0_0"
			(text "BCD/DEC"
				(at -2.54 15.24 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -33.02 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS445_0_1")
		(symbol "74LS445_1_1"
			(pin input line
				(at -22.86 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "C")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -22.86 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "12")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q0}")
				(number "1")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q1}")
				(number "2")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q2}")
				(number "3")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q3}")
				(number "4")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q4}")
				(number "5")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q5}")
				(number "6")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q6}")
				(number "7")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q7}")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q8}")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector line
				(at 22.86 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Q9}")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS465"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS465"
			(at 5.08 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS465_0_0"
			(text "&"
				(at -6.604 27.432 0)
			)
			(text "EN"
				(at 2.54 20.32 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS465_0_1")
		(symbol "74LS465_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G1}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2}")
				(number "19")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A5")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A6")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A7")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "B0")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "B1")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "B2")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "B3")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "B4")
				(number "11")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "B5")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "B6")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "B7")
				(number "17")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS466"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS466"
			(at 5.08 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS466_0_0"
			(text "&"
				(at -7.62 26.924 0)
			)
			(text "EN"
				(at 2.54 20.32 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS466_0_1")
		(symbol "74LS466_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G1}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2}")
				(number "19")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A5")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A6")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A7")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B0}")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B1}")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B2}")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B3}")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B4}")
				(number "11")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B5}")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B6}")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B7}")
				(number "17")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS467"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS467"
			(at 5.08 -20.32 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS467_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS467_0_1")
		(symbol "74LS467_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{OE}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O0")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O1")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O2")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "O3")
				(number "9")
			)
		)
		(symbol "74LS467_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{OE}")
				(number "19")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "16")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O0")
				(number "11")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "O1")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "O2")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "O3")
				(number "17")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS468"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS468"
			(at 15.24 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS468_0_0")
		(symbol "74LS468_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS468_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{OE}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O0}")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O1}")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O2}")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O3}")
				(number "12")
			)
		)
		(symbol "74LS468_2_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{OE}")
				(number "19")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I0")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "I1")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "I2")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "I3")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O0}")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O1}")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O2}")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{O3}")
				(number "3")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS49"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 12.7 22.86 0)
		)
		(property "Value" "74LS49"
			(at 15.24 -25.4 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS49_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -25.4 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS49_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "C")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{BI}")
				(number "4")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{a}")
				(number "11")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{b}")
				(number "10")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{c}")
				(number "9")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{d}")
				(number "8")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "~{e}")
				(number "6")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "~{f}")
				(number "13")
			)
			(pin open_collector line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "~{g}")
				(number "12")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS540"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 35.56 0)
		)
		(property "Value" "74LS540"
			(at 5.08 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS540_0_0"
			(text "&"
				(at -8.636 27.432 0)
			)
			(text "EN"
				(at 0.508 22.352 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS540_0_1")
		(symbol "74LS540_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G1}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2}")
				(number "19")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A5")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A6")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A7")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B0}")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B1}")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B2}")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B3}")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B4}")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B5}")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B6}")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B7}")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS541"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS541"
			(at 5.08 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS541_0_0"
			(text "&"
				(at -7.62 27.432 0)
			)
			(text "EN"
				(at 2.032 20.828 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS541_0_1")
		(symbol "74LS541_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G1}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2}")
				(number "19")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A5")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A6")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A7")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "B0")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "B1")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "B2")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "B3")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "B4")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "B5")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "B6")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "B7")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS55"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS55"
			(at 12.7 -25.4 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS55_0_0"
			(text "&"
				(at -7.62 -9.652 0)
			)
			(text "&"
				(at -7.112 11.176 0)
			)
			(text "1"
				(at 5.08 0.508 0)
			)
		)
		(symbol "74LS55_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 25.4 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -25.4 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74LS55_1_1"
			(pin input line
				(at -17.78 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output line
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~{Y}")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS56"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 12.7 0)
		)
		(property "Value" "74LS56"
			(at 15.24 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS56_0_0"
			(text "DIV5"
				(at 2.54 0 0)
			)
			(text "DIV10"
				(at 5.08 -7.62 0)
			)
		)
		(symbol "74LS56_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 17.78 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "2")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "4")
			)
		)
		(symbol "74LS56_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "CLR")
				(number "6")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CLKA}")
				(number "5")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CLKB}")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "Qc")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS590"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 40.64 0)
		)
		(property "Value" "74LS590"
			(at 12.7 -38.1 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS590_0_0")
		(symbol "74LS590_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 43.18 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -40.64 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS590_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 33.02 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "14")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "RCK")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CCKEN}")
				(number "12")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "CCK")
				(number "11")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CCLR}")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{RCO}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Qc")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Qd")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Qe")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Qf")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -27.94 180)
				(length 7.62)
				(name "Qg")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -33.02 180)
				(length 7.62)
				(name "Qh")
				(number "7")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS591"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 40.64 0)
		)
		(property "Value" "74LS591"
			(at 12.7 -40.64 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS591_0_0")
		(symbol "74LS591_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 45.72 270)
				(length 7.62)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -43.18 90)
				(length 7.62)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS591_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 33.02 0)
				(length 7.62)
				(name "~{EN}")
				(number "14")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "RCK")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CCKEN}")
				(number "12")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "CCK")
				(number "11")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "~{CCLR}")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{RCO}")
				(number "9")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Qa")
				(number "15")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "Qb")
				(number "1")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Qc")
				(number "2")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Qd")
				(number "3")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Qe")
				(number "4")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Qf")
				(number "5")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -27.94 180)
				(length 7.62)
				(name "Qg")
				(number "6")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -33.02 180)
				(length 7.62)
				(name "Qh")
				(number "7")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS594"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 33.02 0)
		)
		(property "Value" "74LS594"
			(at 15.24 -48.26 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS594_0_0")
		(symbol "74LS594_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 -48.26 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS594_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G}")
				(number "13")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "RCLK")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{SCLR}")
				(number "10")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "SCLK")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "SER")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 35.56 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "QA")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "QB")
				(number "1")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "QC")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "QD")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "QE")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "QF")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -30.48 180)
				(length 7.62)
				(name "QG")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -35.56 180)
				(length 7.62)
				(name "QH")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -40.64 180)
				(length 7.62)
				(name "QHser")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS595"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS595"
			(at 15.24 -48.26 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS595_0_0")
		(symbol "74LS595_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 -48.26 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS595_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G}")
				(number "13")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "RCLK")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{SCLR}")
				(number "10")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "SCLK")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "SER")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 35.56 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "QA")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "QB")
				(number "1")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "QC")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "QD")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "QE")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "QF")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -30.48 180)
				(length 7.62)
				(name "QG")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -35.56 180)
				(length 7.62)
				(name "QH")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -40.64 180)
				(length 7.62)
				(name "QHser")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS596"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 17.78 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS596"
			(at 15.24 -48.26 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS596_0_0")
		(symbol "74LS596_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 -48.26 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS596_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G}")
				(number "13")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "RCLK")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "~{SCLR}")
				(number "10")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "SCLK")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "SER")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 35.56 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "QA")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "QB")
				(number "1")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "QC")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "QD")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "QE")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "QF")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -30.48 180)
				(length 7.62)
				(name "QG")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -35.56 180)
				(length 7.62)
				(name "QH")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -40.64 180)
				(length 7.62)
				(name "QHser")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS597"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 43.18 0)
		)
		(property "Value" "74LS597"
			(at 15.24 -40.64 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS597_0_0")
		(symbol "74LS597_0_1"
			(pin power_in line
				(at -2.54 -40.64 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS597_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "~{R}")
				(number "10")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "SCK")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{SLoad}")
				(number "13")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "CLK")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "SER")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "B")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "C")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "D")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "E")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "F")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "G")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -33.02 0)
				(length 7.62)
				(name "H")
				(number "7")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 45.72 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -33.02 180)
				(length 7.62)
				(name "QH")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS599"
		(pin_names
			(offset 1.016)
		)
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 40.64 0)
		)
		(property "Value" "74LS599"
			(at 15.24 -40.64 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS599_0_0")
		(symbol "74LS599_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 -40.64 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS599_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G}")
				(number "13")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "RCLK")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{SCLR}")
				(number "10")
			)
			(pin input clock
				(at -20.32 17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "SCLK")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "SER")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 43.18 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "QA")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "QB")
				(number "1")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "QC")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "QD")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "QE")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "QF")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "QG")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -27.94 180)
				(length 7.62)
				(name "QH")
				(number "7")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -33.02 180)
				(length 7.62)
				(name "QHser")
				(number "9")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS620"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS620"
			(at 5.08 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS620_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS620_0_1")
		(symbol "74LS620_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "GAB")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{GBA}")
				(number "19")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A5")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A6")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A7")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B0}")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B1}")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B2}")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B3}")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B4}")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B5}")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B6}")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B7}")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS621"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS621"
			(at 5.08 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS621_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS621_0_1")
		(symbol "74LS621_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "~{GBA}")
				(number "19")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "GAB")
				(number "1")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A5")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A6")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A7")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "B0")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "B1")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "B2")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "B3")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "B4")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "B5")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "B6")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "B7")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS622"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 25.4 0)
		)
		(property "Value" "74LS622"
			(at 5.08 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS622_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS622_0_1")
		(symbol "74LS622_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "GAB")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{GBA}")
				(number "19")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A5")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A6")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A7")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B0}")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B1}")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B2}")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B3}")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B4}")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B5}")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B6}")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B7}")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS623"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 38.1 0)
		)
		(property "Value" "74LS623"
			(at 5.08 -17.78 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS623_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 50.8 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS623_0_1")
		(symbol "74LS623_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "~{GBA}")
				(number "19")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 33.02 0)
				(length 7.62)
				(name "GAB")
				(number "1")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "A5")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "A6")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "A7")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 25.4 180)
				(length 7.62)
				(name "B0")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 20.32 180)
				(length 7.62)
				(name "B1")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 15.24 180)
				(length 7.62)
				(name "B2")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "B3")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "B4")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 0 180)
				(length 7.62)
				(name "B5")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -5.08 180)
				(length 7.62)
				(name "B6")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -10.16 180)
				(length 7.62)
				(name "B7")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS638"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 35.56 0)
		)
		(property "Value" "74LS638"
			(at 5.08 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS638_0_0"
			(pin power_in line
				(at 0 38.1 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS638_0_1")
		(symbol "74LS638_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 27.94 0)
				(length 7.62)
				(name "~{DIR}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G}")
				(number "19")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A0")
				(number "2")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A1")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A2")
				(number "4")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "A3")
				(number "5")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "A4")
				(number "6")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "A5")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "A6")
				(number "8")
			)
			(pin tri_state line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "A7")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B0}")
				(number "18")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B1}")
				(number "17")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B2}")
				(number "16")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B3}")
				(number "15")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B4}")
				(number "14")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B5}")
				(number "13")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B6}")
				(number "12")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{B7}")
				(number "11")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS670"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 20.32 0)
		)
		(property "Value" "74LS670"
			(at 12.7 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS670_0_0"
			(text "RAM4x4"
				(at 2.54 12.7 0)
			)
			(pin power_in line
				(at 0 33.02 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "16")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -30.48 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "8")
			)
		)
		(symbol "74LS670_0_1")
		(symbol "74LS670_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "Wa")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "Wb")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "Ra")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "Rb")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "~{WR}")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "~{RD}")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "D1")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -12.7 0)
				(length 7.62)
				(name "D2")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -17.78 0)
				(length 7.62)
				(name "D3")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -22.86 0)
				(length 7.62)
				(name "D4")
				(number "3")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -7.62 180)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "10")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -12.7 180)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "9")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -17.78 180)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "7")
			)
			(pin tri_state line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "Q4")
				(number "6")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS682"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 45.72 0)
		)
		(property "Value" "74LS682"
			(at 20.32 -45.72 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS682_0_0"
			(text "P"
				(at -1.016 22.352 0)
			)
			(text "Q"
				(at -1.016 -22.352 0)
			)
			(text "COMP"
				(at 2.54 15.24 0)
			)
		)
		(symbol "74LS682_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 -48.26 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
		)
		(symbol "74LS682_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "P4")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P5")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P6")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "P7")
				(number "17")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "Q4")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "Q5")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "Q6")
				(number "16")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "Q7")
				(number "18")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 48.26 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{P=Q}")
				(number "19")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{P>Q}")
				(number "1")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS683"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 45.72 0)
		)
		(property "Value" "74LS683"
			(at 20.32 -45.72 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS683_0_0"
			(text "P"
				(at -1.016 22.352 0)
			)
			(text "Q"
				(at -1.016 -22.352 0)
			)
			(text "COMP"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "74LS683_0_1")
		(symbol "74LS683_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "P4")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P5")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P6")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "P7")
				(number "17")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "Q4")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "Q5")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "Q6")
				(number "16")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "Q7")
				(number "18")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 48.26 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -48.26 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{P=Q}")
				(number "19")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{P>Q}")
				(number "1")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS686"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 55.88 0)
		)
		(property "Value" "74LS686"
			(at 20.32 -45.72 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS686_0_0"
			(text "P"
				(at -1.016 22.352 0)
			)
			(text "Q"
				(at -1.016 -22.352 0)
			)
			(text "COMP"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "74LS686_0_1")
		(symbol "74LS686_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 50.8 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G1}")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 45.72 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2}")
				(number "23")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "P4")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P5")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P6")
				(number "17")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "P7")
				(number "20")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "Q4")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "Q5")
				(number "16")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "Q6")
				(number "18")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "Q7")
				(number "21")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 58.42 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "24")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -48.26 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{P=Q}")
				(number "22")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{P>Q}")
				(number "1")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS687"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 45.72 0)
		)
		(property "Value" "74LS687"
			(at 20.32 -45.72 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS687_0_0"
			(text "P"
				(at -1.016 22.352 0)
			)
			(text "Q"
				(at -1.016 -22.352 0)
			)
			(text "COMP"
				(at 0 0 0)
			)
		)
		(symbol "74LS687_0_1")
		(symbol "74LS687_1_1"
			(pin input line
				(at -20.32 50.8 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G1}")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 45.72 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G2}")
				(number "23")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "P4")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P5")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P6")
				(number "17")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "P7")
				(number "20")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "Q4")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "Q5")
				(number "16")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "Q6")
				(number "18")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "Q7")
				(number "21")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 58.42 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "24")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -48.26 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "12")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{P=Q}")
				(number "22")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -22.86 180)
				(length 7.62)
				(name "~{P>Q}")
				(number "1")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS688"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 45.72 0)
		)
		(property "Value" "74LS688"
			(at 20.32 -45.72 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS688_0_0"
			(text "P"
				(at -1.016 17.272 0)
			)
			(text "Q"
				(at -1.016 -22.352 0)
			)
			(text "COMP"
				(at 5.08 25.4 0)
			)
		)
		(symbol "74LS688_0_1")
		(symbol "74LS688_1_1"
			(pin output line
				(at -20.32 40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G1}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P4")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P5")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "P6")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "P7")
				(number "17")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "Q4")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "Q5")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "Q6")
				(number "16")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "Q7")
				(number "18")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 48.26 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -48.26 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{P=Q}")
				(number "19")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74LS689"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 15.24 45.72 0)
		)
		(property "Value" "74LS689"
			(at 20.32 -45.72 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74LS689_0_0"
			(text "P"
				(at -1.016 17.272 0)
			)
			(text "Q"
				(at -1.016 -22.352 0)
			)
			(text "COMP"
				(at 5.08 5.08 0)
			)
		)
		(symbol "74LS689_0_1")
		(symbol "74LS689_1_1"
			(pin output line
				(at -20.32 40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "~{G1}")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "P0")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "P1")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "P2")
				(number "6")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "P3")
				(number "8")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "P4")
				(number "11")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "P5")
				(number "13")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "P6")
				(number "15")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 0 0)
				(length 7.62)
				(name "P7")
				(number "17")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -5.08 0)
				(length 7.62)
				(name "Q0")
				(number "3")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -10.16 0)
				(length 7.62)
				(name "Q1")
				(number "5")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -15.24 0)
				(length 7.62)
				(name "Q2")
				(number "7")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -20.32 0)
				(length 7.62)
				(name "Q3")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -25.4 0)
				(length 7.62)
				(name "Q4")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -30.48 0)
				(length 7.62)
				(name "Q5")
				(number "14")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -35.56 0)
				(length 7.62)
				(name "Q6")
				(number "16")
			)
			(pin input line
				(at -20.32 -40.64 0)
				(length 7.62)
				(name "Q7")
				(number "18")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 48.26 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "20")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -48.26 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "10")
			)
			(pin output line
				(at 20.32 -2.54 180)
				(length 7.62)
				(name "~{P=Q}")
				(number "19")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "74S140"
		(exclude_from_sim no)
		(in_bom yes)
		(on_board yes)
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 15.24 0)
		)
		(property "Value" "74S140"
			(at 12.7 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(symbol "74S140_0_0"
			(text "&"
				(at -2.032 0 0)
			)
		)
		(symbol "74S140_0_1"
			(pin power_in line
				(at 0 17.78 270)
				(length 5.08)
				(name "VCC")
				(number "14")
			)
			(pin power_in line
				(at 0 -17.78 90)
				(length 5.08)
				(name "GND")
				(number "7")
			)
		)
		(symbol "74S140_1_1"
			(pin input line
				(at -17.78 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "1")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "2")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "4")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "5")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "6")
			)
		)
		(symbol "74S140_2_1"
			(pin input line
				(at -17.78 7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "9")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "10")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -2.54 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "12")
			)
			(pin input line
				(at -17.78 -7.62 0)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "13")
			)
			(pin output inverted
				(at 17.78 0 180)
				(length 7.62)
				(name "~")
				(number "8")
			)
		)
		(embedded_fonts no)
	)
	(symbol "7403"
		(extends "7401")
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7403"
			(at 5.08 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74125"
		(extends "74425")
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74125"
			(at 2.54 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74145"
		(extends "7445")
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 15.24 0)
		)
		(property "Value" "74145"
			(at 7.62 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "7416"
		(extends "7406")
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7416"
			(at 6.35 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "7417"
		(extends "7407")
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 8.89 0)
		)
		(property "Value" "7417"
			(at 3.81 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74196"
		(extends "74176")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74196"
			(at 5.08 -16.51 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74246"
		(extends "7446")
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 11.43 0)
		)
		(property "Value" "74246"
			(at 6.35 -11.43 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74247"
		(extends "7446")
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 11.43 0)
		)
		(property "Value" "74247"
			(at 6.35 -11.43 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74248"
		(extends "7448")
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 11.43 0)
		)
		(property "Value" "74248"
			(at 8.89 -11.43 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74249"
		(extends "7448")
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 11.43 0)
		)
		(property "Value" "74249"
			(at 8.89 -11.43 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "7438"
		(extends "7426")
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7438"
			(at 5.08 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "7439"
		(extends "7401")
		(property "Reference" "U"
			(at 6.35 7.62 0)
		)
		(property "Value" "7439"
			(at 5.08 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74426"
		(extends "74126")
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 7.62 0)
		)
		(property "Value" "74426"
			(at 1.27 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "7447"
		(extends "7446")
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 11.43 0)
		)
		(property "Value" "7447"
			(at 6.35 -11.43 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS160"
		(extends "74LS161")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 15.24 0)
		)
		(property "Value" "74LS160"
			(at 7.62 -13.97 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS162"
		(extends "74LS161")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 15.24 0)
		)
		(property "Value" "74LS162"
			(at 7.62 -13.97 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS163"
		(extends "74LS161")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 15.24 0)
		)
		(property "Value" "74LS163"
			(at 7.62 -13.97 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS169"
		(extends "74LS168")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 13.97 0)
		)
		(property "Value" "74LS169"
			(at 7.62 -13.97 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS18"
		(extends "7413")
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 7.62 0)
		)
		(property "Value" "74LS18"
			(at 3.81 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS19"
		(extends "7414")
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 7.62 0)
		)
		(property "Value" "74LS19"
			(at 5.08 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS191"
		(extends "74LS190")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 11.43 0)
		)
		(property "Value" "74LS191"
			(at 6.35 -12.7 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS193"
		(extends "74LS192")
		(property "Reference" "U"
			(at -6.35 12.7 0)
		)
		(property "Value" "74LS193"
			(at 5.08 12.7 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" "http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls193.pdf"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" "Synchronous 4-bit Up/Down (2 clk) counter"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "ki_keywords" "TTL CNT CNT4"
			(at 0 0 0)
		)
		(property "ki_fp_filters" "SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm* DIP*W7.62mm*"
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS197"
		(extends "74LS177")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 8.89 0)
		)
		(property "Value" "74LS197"
			(at 6.35 -16.51 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS24"
		(extends "74132")
		(property "Reference" "U"
			(at 2.54 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74LS24"
			(at 5.08 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS323"
		(extends "74LS299")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74LS323"
			(at 5.08 -30.48 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS347"
		(extends "7446")
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 11.43 0)
		)
		(property "Value" "74LS347"
			(at 6.35 -11.43 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS447"
		(extends "7446")
		(property "Reference" "U"
			(at 3.81 11.43 0)
		)
		(property "Value" "74LS447"
			(at 6.35 -11.43 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS57"
		(extends "74LS56")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 6.35 0)
		)
		(property "Value" "74LS57"
			(at 7.62 -7.62 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS639"
		(extends "74LS638")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 17.78 0)
		)
		(property "Value" "74LS639"
			(at 2.54 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS640"
		(extends "74LS620")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 12.7 0)
		)
		(property "Value" "74LS640"
			(at 2.54 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS641"
		(extends "74LS621")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 12.7 0)
		)
		(property "Value" "74LS641"
			(at 2.54 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS642"
		(extends "74LS622")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 12.7 0)
		)
		(property "Value" "74LS642"
			(at 2.54 -15.24 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS645"
		(extends "74LS623")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 19.05 0)
		)
		(property "Value" "74LS645"
			(at 2.54 -8.89 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS668"
		(extends "74LS168")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 13.97 0)
		)
		(property "Value" "74LS668"
			(at 7.62 -13.97 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS669"
		(extends "74LS168")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 13.97 0)
		)
		(property "Value" "74LS669"
			(at 7.62 -13.97 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS684"
		(extends "74LS682")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 22.86 0)
		)
		(property "Value" "74LS684"
			(at 10.16 -22.86 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
	(symbol "74LS685"
		(extends "74LS683")
		(property "Reference" "U"
			(at 7.62 22.86 0)
		)
		(property "Value" "74LS685"
			(at 10.16 -22.86 0)
		)
		(property "Footprint" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Datasheet" ""
			(at 0 0 0)
		)
		(property "Description" ""
			(at 0 0 0)
		)
	)
)
