(module PowerAdapt (layer F.Cu) (tedit 61B20D03)
  (descr "Trafo, Printtrafo, CHK, EI30, 2VA, 1x Sec,http://www.eratransformers.com/downloads/030-7585.0.pdf")
  (tags "Trafo Printtrafo CHK EI30 2VA 1x Sec ")
  (fp_text reference T1 (at 10 -27.78 -180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Tranfo_Tagada-Device (at 10 -10 -90) (layer F.Fab))
  (fp_text user Sec (at 17 -10 -90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user Pri (at 3 -10 -90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 9 (at 16 -4 -90) (layer F.Fab))
  (fp_text user 7 (at 16 -16 -90) (layer F.Fab))
  (fp_text user 5 (at 3 -22 -90) (layer F.Fab))
  (fp_text user 1 (at 3 2 -90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 10 -24.5 -180) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 -20) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 20 -10) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Transformer_THT.3dshapes/Transformer_CHK_EI30-2VA_1xSec.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
