(footprint "Texas_NDW-7_TabPin8"
	(version 20240108)
	(generator "kicad-footprint-generator")
	(layer "F.Cu")
	(descr "NDW0007A SMD package, http://www.ti.com/lit/ml/mmsf024/mmsf024.pdf")
	(tags "NDW NDW")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -6.33 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Texas_NDW-7_TabPin8"
		(at 0 6.33 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -7.66 -3.81)
		(size 3.06 0.89)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -7.66 -2.54)
		(size 3.06 0.89)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -7.66 -1.27)
		(size 3.06 0.89)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -7.66 0)
		(size 3.06 0.89)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -7.66 1.27)
		(size 3.06 0.89)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -7.66 2.54)
		(size 3.06 0.89)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -7.66 3.81)
		(size 3.06 0.89)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -2.565 -1.4125)
		(size 4.12 2.525)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.09901)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -2.565 1.4125)
		(size 4.12 2.525)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.09901)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -0.355 0)
		(size 8.54 5.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.046729)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 1.855 -1.4125)
		(size 4.12 2.525)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.09901)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 1.855 1.4125)
		(size 4.12 2.525)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.09901)
	)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/Texas_NDW-7_TabPin8.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
